# Instrucţiuni de lucru

- Înainte de efectuarea oricăror lucrări la scula electrică (de exemplu, întreţinere, înlocuirea accesoriului, curăţare etc.), scoate acumulatorul din scula electrică. În cazul acţionării involuntare a comutatorului de pornire/oprire, există pericolul de rănire.

Lăţimea de tăiere variază în funcţie de pânza de ferăstrău utilizată.

Feriţi pânzele de ferăstrău de şocuri şi lovituri.

Manevrează uniform scula electrică, împingând-o uşor în direcţia de tăiere pentru a menţine o calitate optimă a tăierii. Un avans prea puternic reduce considerabil durata de viaţă a accesoriului şi poate deteriora scula electrică.

Lucrează întotdeauna cu avans uniform şi ai grijă ca turaţia pânzei de ferăstrău să rămână constantă. Pentru a evita supraîncălzirea dinţilor pânzei de ferăstrău, evită creşterea avansului (de exemplu, în timpul lucrului cu lemn umed, lemn tratat sub presiune sau lemn noduros) care duce, implicit, la reducerea turaţiei.

Performanţele şi calitatea tăierii depind în principal de starea şi forma dinţilor pânzei de ferăstrău. De aceea, folosiţi numai pânze de ferăstrău ascuţite şi adecvate pentru materialul de prelucrat.

Când începi sau continu o operaţie de debitare, centrează pânza de ferăstrău în făgaşul de tăiere şi asigură-te că dinţii de ferăstrău nu se agaţă în piesa de prelucrat. Astfel, previi riscul de recul şi ieşirea pânzei de ferăstrău din piesa de prelucrat.

##

Alegerea pânzei de ferăstrău potrivite se va face în funcţie de tipul de lemn, calitatea acestuia şi de tipul de tăieri, longitudinale sau transversale.

La tăierile longitudinale în lemn de molid se desprind aşchii lungi, spiraliforme.

Pulberile de la lemnul de fag şi stejar sunt deosebit de nocive pentru sănătate, de aceea trebuie să lucraţi numai cu un sistem de aspirare a prafului.

##

Canelura îngustă (34) integrată în placa de bază (8) poate fi utilizată pentru şinele de ghidare indicate la pagina cu accesorii.

##

Cu ajutorul şinei de ghidare (36) puteţi realiza tăieri drepte.

Gulerul din cauciuc al şinei de ghidare funcţionează ca o apărătoare antişpan, împiedicând sfâşierea suprafeţei la debitarea materialelor lemnoase. Dinţii pânzei de ferăstrău trebuie să se sprijine direct pe gulerul din cauciuc.

Înainte de prima tăiere, gulerul din cauciuc trebuie să fie adaptat cu şina de ghidare (36) la ferăstrăul circular utilizat. Pentru aceasta, aşezaţi şina de ghidare (36), pe întreaga lungime, pe piesa de prelucrat. Reglaţi o adâncime de tăiere de aproximativ 9 mm şi un unghi drept de îmbinare pe colţ. Porniţi ferăstrăul circular şi conduceţi‑l uniform împingându‑l uşor în direcţia de tăiere.

Piuliţa (34) este adecvată pentru sistemele de şine de ghidare de la Bosch şi Mafell.

Piuliţa (35) este adecvată pentru sistemele de şine de ghidare de la Festool şi Makita.

##

Limitatorul paralel (38) permite tăierea exactă de-a lungul muchiei piesei de prelucrat, respectiv tăierea de benzi identice.

Împingeţi bara de ghidare a limitatorului paralel (38) prin ghidajele din placa de bază (8). Montaţi şuruburile-fluture (11) pe ambele părţi, conform imaginii, şi înfiletaţi lejer şuruburile-fluture (11).

Reglează lăţimea de tăiere dorită ca valoare pe scală la marcajul de tăiere corespunzător (13), respectiv (12), Marcajele de tăiere. Înfiletează ferm şuruburile-fluture (11).

Observaţie: Pentru a prelungi placa de bază (8), montează limitatorul paralel (38) rotindu-l la 180° (consultă imaginea N).

##

Pentru prelucrarea pieselor de dimensiuni mai mari sau pentru tăierea de margini drepte puteţi fixa o scândură sau o şipcă drept limitator auxiliar pe piesa de lucru şi conduce ferăstrăul circular cu talpa de fixare de-a lungul limitatorului auxiliar.

##

Cu ajutorul cârligelor de suspendare (31) poţi suspenda scula electrică, de exemplu, pe o scară. Pentru aceasta, rabatează cârligul de suspendare (31) în poziţia dorită.

- La acroşarea sculei electrice, ai grijă ca pânza de ferăstrău să fie protejată împotriva contactului accidental. Există pericolul de rănire.

Rabatează din nou cârligul de suspendare (31) dacă doreşti să utilizezi scula electrică.

##

După utilizarea intensivă sau după o utilizare mai îndelungată a sculei electrice, ar putea fi necesară ajustarea marcajului pe scală pentru unghiul de înclinare (39). Pentru aceasta, deşurubează sau înşurubează şurubul (40) până când pânza de ferăstrău se află la un unghi de 90° faţă de placa de bază (8). Cu ajutorul şurubului (40), aliniază marcajul roşu de pe scala (39) cu punctul zero de pe scala (9).