# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δισκοπρίονο χειρός |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Ονομαστική τάση | V | 18
Ονομαστικός αριθμός στροφών χωρίς φορτίοA) | min–1 | 5.000
Μέγιστο βάθος κοπής
Στη φαλτσογωνιά 0° | mm | 57
Στη φαλτσογωνιά 45° | mm | 42
Κλείδωμα του άξονα |  | ●
Διαστάσεις πλάκας βάσης | mm | 164 x 305
Διάμετρος πριονόδισκου | mm | 165
Μέγ. πάχος στελέχους δίσκου | mm | 1,8
Ελάχ. πάχος στελέχους δίσκου | mm | 0,9
Οπή υποδοχής | mm | 20
ΒάροςB) | kg | 4,7
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 ... +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαC) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 ... +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Μετρημένος στους 20−25 °C με μπαταρία GBA 18V 5.5Ah.

B)

  εξαρτάται από την μπαταρία που χρησιμοποιείται

C)

  περιορισμένη απόδοση στις θερμοκρασίες < 0 °C

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.