# การเริ่มต้นปฏิบัติงาน

##

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านสามารถใช้งานสวิทช์เปิด-ปิดได้โดยไม่ต้องปล่อยด้ามจับ‌

เมื่อต้องการสตาร์ทเครื่องมือไฟฟ้า ในขั้นแรกให้กดปุ่มล็อคไม่ให้สวิทช์เปิด-ปิดทำงาน (2) และจากนั้นจึงกดสวิทช์เปิด-ปิด (1)

ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าโดยปล่อยนิ้วจากสวิทช์เปิด-ปิด (1)

หมายเหตุ: ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย จึงไม่สามารถล็อคสวิทช์เปิด-ปิด (1) ได้ จะต้องกดสวิทช์เปิด-ปิดตลอดเวลาปฏิบัติงาน

##

ไฟ (7) จะส่องสว่างเมื่อกดสวิทช์เปิด-ปิด (1) เบาๆ หรือเต็มที่ และช่วยเพิ่มความสว่างในบริเวณทำงานภายใต้สภาพแสงที่ไม่เอื้ออำนวย

##

เบรกหนีศูนย์ซึ่งติดตั้งในตัวช่วยลดระยะเวลาวิ่งต่อของใบเลื่อยหลังจากปิดเครื่องมือไฟฟ้าแล้ว

##

อินเตอร์เฟสผู้ใช้ (22) ใช้สำหรับการปรับตั้งความเร็วรอบล่วงหน้า เปิดใช้งานฟังก์ชันความปลอดภัยของระบบควบคุมการหยุด รวมทั้งแสดงสถานะของเครื่องมือไฟฟ้า

##

เมื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันระบบควบคุมการหยุด เครื่องมือไฟฟ้าจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติทันทีที่การตัดสิ้นสุดลง (ทันทีที่ใบเลื่อยปล่อยชิ้นงาน) แม้ว่าสวิทช์เปิด-ปิด (1) จะอยู่ในตำแหน่งกดอยู่ ตามค่ามาตรฐานแล้ว ฟังก์ชันระบบควบคุมการหยุดจะปิดใช้งานอยู่ สำหรับการเปิดใช้งานฟังก์ชัน ให้กดปุ่ม (44) ที่อินเตอร์เฟสผู้ใช้ (22)

ข้อควรระวัง: เมื่อตัดโดยใช้ความเร็วต่ำ อัตราป้อนต่ำ หรือความหนาของวัสดุน้อย ฟังก์ชันนี้อาจไม่ถูกกระตุ้นให้ทำงาน

##

หากเกิดการเตะกลับอย่างฉับพลันของเครื่องมือไฟฟ้า เช่น เมื่อติดขัดขณะตัด การจ่ายไฟฟ้าไปยังมอเตอร์จะหยุดลงชั่วคราวด้วยการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ในตัวเครื่อง โดยไฟแสดงการทำงาน (7) จะกะพริบเป็นสีขาว และไฟแสดงสถานะ (45) จะกะพริบเป็นสีแดง

เมื่อต้องการเริ่มต้นทำงานอีกครั้ง ให้สับสวิทช์เปิด-ปิด (1) ไปยังตำแหน่งปิด แล้วเปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าอีกครั้ง

##

หากเครื่องมือไฟฟ้าทำงานในโหมด ECO ประหยัดพลังงาน โหมดนี้จะสามารถยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้นานถึง 10 %

หากโหมด Eco เปิดใช้งานอยู่ ไฟแสดงระดับความเร็วรอบ/โหมด (47) จะแสดงสัญลักษณ์ E นอกจากนี้สถานะโหมด ECO (50) จะสว่างขึ้น

##

เครื่องมือนี้มีการตั้งค่าความเร็ว 3 ระดับและโหมด ECO ไว้ล่วงหน้า

ตารางต่อไปนี้แสดงระดับความเร็วและค่าความเร็วที่สอดคล้องกัน

ระดับความเร็วรอบ | ความเร็ว [นาที–1]
--- | ---
1 | 2500
2 | 3750
3 | 5000
ECO | 3000A)

A)

  ± 25 %

คุณสามารถใช้ปุ่มสำหรับตั้งความเร็วรอบล่วงหน้า (46) เพื่อเลือกความเร็วรอบที่ต้องใช้ในระหว่างการทำงานได้

##

ไฟแสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่ (อินเตอร์เฟสผู้ใช้) (49) | ความหมาย/สาเหตุ | วิธีแก้ปัญหา
--- | --- | ---
สีเขียว | ชาร์จแบตเตอรี่แล้ว | –
สีเหลือง | แบตเตอรี่ใกล้หมด | เปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่ในไม่ช้า
สีแดง | แบตเตอรี่‌หมดประจุ | เปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่

ไฟแสดงอุณหภูมิ (48) | ความหมาย/สาเหตุ | วิธีแก้ปัญหา
--- | --- | ---
สีเหลือง | อุณหภูมิถึงขั้นวิกฤติ (มอเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่) | ให้เครื่องมือไฟฟ้าวิ่งตัวเปล่าและปล่อยให้เย็นลง
สีแดง | เครื่องมือไฟฟ้าร้อนเกินไปและดับลง | ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าเย็นลง

ไฟแสดงสถานะเครื่องมือไฟฟ้า (45) | ความหมาย/สาเหตุ | วิธีแก้ปัญหา
--- | --- | ---
สีเขียว | สถานะ OK | –
สีเหลือง | อุณหภูมิถึงขั้นวิกฤติหรือแบตเตอรี่ใกล้หมด | ให้เครื่องมือไฟฟ้าวิ่งตัวเปล่าและปล่อยให้เย็นลง หรือเปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่ในไม่ช้า
สีแดง | เครื่องมือไฟฟ้าร้อนเกินไปหรือแบตเตอรี่‌‌หมด‌ประจุ | ปล่อยให้เครื่องมือไฟฟ้าเย็นลง หรือเปลี่ยนหรือชาร์จแบตเตอรี่
กะพริบสีแดง | การยับยั้งการตีกลับถูกเรียกใช้งาน | ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าและเปิดสวิทช์อีกครั้ง และถอดแบตเตอรี่ออกแล้วใส่กลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง