# Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto komponentu numerācija atbilst karstā elektroinstrumenta attēlojumam grafiskajā lapā.

(1) | Ieslēdzējs/izslēdzējs
(2) | Ieslēdzēja/izslēdzēja atbloķēšanas taustiņš
(3) | Taustiņš zāģēšanas dziļuma iestatīšanai
(4) | Piekarināšanas āķu pārsegs
(5) | Papildrokturis
(6) | Darbvārpstas fiksēšanas poga
(7) | Darba gaisma
(8) | Pamatplāksne
(9) | Zāģēšanas leņķa skala
(10) | Svira zāģēšanas leņķa fiksēšanai
(11) | Paralēlās vadotnes spārnskrūve (priekšējā)
(12) | Zāģējuma trases marķējums 45°
(13) | Zāģējuma trases marķējums 0°
(14) | Svira kustīgā aizsargpārsega pārvietošanai
(15) | Kustīgais aizsargpārsegs
(16) | Spārnskrūve zāģēšanas leņķa fiksēšanai
(17) | Aizsargpārsegs
(18) | Skaidu izvadīšanas īscaurule
(19) | AkumulatorsA)
(20) | Paralēlās vadotnes spārnskrūve (aizmugurējā)
(21) | Zāģēšanas dziļuma skala
(22) | Lietotāja saskarne
(23) | Rokturis (ar izolētu noturvirsmu)
(24) | Akumulatora atbrīvošanas taustiņšA)
(25) | Darbvārpsta
(26) | Balstpaplāksne
(27) | Ripzāģa asmensA)
(28) | Piespiedējpaplāksne
(29) | Stiprinošā skrūve ar paplāksni
(30) | Sešstūra stieņatslēga
(31) | Piekarināšanas āķiA)
(32) | Putekļu/skaidu konteinerisA)
(33) | Uzsūkšanas šļūteneA)
(34) | Grope Bosch vadotnes sliežu sistēmai
(35) | Grope 1.veida vadotnes sliežu sistēmai
(36) | Vadotnes sliedeA)
(37) | Skrūvspīļu pārisA)
(38) | Paralēlā atdure
(39) | Zāģēšanas leņķa skalas atzīmes
(40) | Zāģēšanas leņķa skalas atzīmes regulēšanas skrūve
(41) | Balta skalas atzīme uz zāģēšanas dziļuma skalas zāģēšanai ar vadotnes sliedi
(42) | Sarkana skalas atzīme uz zāģēšanas dziļuma skalas zāģēšanai bez vadotnes sliedes
(43) | Vadības apstādināšanas ieslēgšanas/izslēgšanas indikators (lietotāja saskarne)
(44) | Vadības apstādināšanas ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš (lietotāja saskarne)
(45) | Elektroinstrumenta statusa indikators (lietotāja saskarne)
(46) | Apgriezienu skaita regulēšanas taustiņš (lietotāja saskarne)
(47) | Apgriezienu skaita pakāpes/režīma indikators (lietotāja saskarne)
(48) | Temperatūras indikators (lietotāja saskarne)
(49) | Akumulatora uzlādes pakāpes indikators (lietotāja saskarne)
(50) | ECO režīma indikators (lietotāja saskarne)

A)

  Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.