# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Sisse-/väljalüliti
(2) | Sisse-/väljalüliti sisselülitustõkis
(3) | Nupp lõikesügavuse eelvalimiseks
(4) | Riputuskonksu kate
(5) | Lisakäepide
(6) | Spindli lukustusnupp
(7) | Töötuli
(8) | Alusplaat
(9) | Kaldenurga skaala
(10) | Reguleerimishoob kaldenurga eelvalimiseks
(11) | Paralleelpiiriku tiibkruvi (eesmine)
(12) | Lõikemärgis 45°
(13) | Lõikemärgis 0°
(14) | Pendelkaitsekatte reguleerimishoob
(15) | Pendelkaitsekate
(16) | Tiibkruvi kaldenurga eelvalimiseks
(17) | Kaitsekate
(18) | Laastude väljapaiskeava
(19) | AkuA)
(20) | Paralleelpiiriku tiibkruvi (tagumine)
(21) | Lõikesügavuse skaala
(22) | Kasutajaliides
(23) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(24) | Aku lukustuse vabastamisnuppA)
(25) | Saespindel
(26) | Tugiäärik
(27) | KetassaelehtA)
(28) | Kinnitusäärik
(29) | Seibiga kinnituskruvi
(30) | Sisekuuskantvõti
(31) | RiputuskonksA)
(32) | Tolmu-/laastukarpA)
(33) | TolmuimemisvoolikA)
(34) | Soon Boschi ja Mafelli juhtsiinisüsteemide jaoks
(35) | Soon Festooli ja Makita juhtsiinisüsteemide jaoks
(36) | JuhtsiinA)
(37) | Pitskruvide paarA)
(38) | Paralleeltugi
(39) | Kaldenurga skaalamärgis
(40) | Kaldenurga skaalamärgise justeerimiskruvi
(41) | Valge skaalamärgis lõikesügavuse skaalal juhtsiiniga lõikamiseks
(42) | Punane skaalamärgis lõikesügavuse skaalal ilma juhtsiinita lõikamiseks
(43) | Näit Stop Control sees/väljas (kasutajaliides)
(44) | Nupp Stop Control sees/väljas (kasutajaliides)
(45) | Elektrilise tööriista olekunäit (kasutajaliides)
(46) | Pöörlemiskiiruse eelvaliku nupp (kasutajaliides)
(47) | Näit pöörlemiskiiruse aste / laad (kasutajaliides)
(48) | Temperatuuri näit (kasutajaliides)
(49) | Aku laetusseisundi näit (kasutajaliides)
(50) | ECO-laadi näit (kasutajaliides)

A)

  Kujutatud või kirjeldatud lisavarustus ei kuulu tavalisse tarnemahtu. Lisavarustuse täieliku loetelu leiate meie lisavarustusprogrammist.