# Tekniske data

Håndrundsav |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Varenummer |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Nominel spænding | V | 18
Nominelt omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 5000
Maks. snitdybde
ved geringsvinkel 0° | mm | 57
ved geringsvinkel 45° | mm | 42
Spindellås |  | ●
Dimensioner grundplade | mm | 164 x 305
Savklingediameter | mm | 165
Maks. stamklingetykkelse | mm | 1,8
Min. savklingetykkelse | mm | 0,9
Holdeboring | mm | 20
VægtB) | kg | 4,7
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -20 ... +50
Anbefalede akkuer |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Anbefalede ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med akku GBA 18V 5.5Ah.

B)

  afhængigt af den anvendte akku

C)

  begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C

Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.