# Igangsetting

##

- Kontroller at du kan trykke på av/på-bryteren uten å slippe håndtaket.

For å bruke elektroverktøyet trykker du på innkoblingssperren (2), og deretter trykker du på av/på-bryteren (1) og holder den inne.

For å slå av elektroverktøyet slipper du av/på-bryteren (1).

Merknad: Av sikkerhetsgrunner kan ikke av/på-bryteren (1) låses, men må holdes kontinuerlig inne under drift.

##

Lampen (7) lyser når av/på-bryteren (1) trykkes litt eller helt inn og gir mulighet til å lyse opp arbeidsplassen ved ugunstige lysforhold.

##

En integrert utløpsbrems forkorter sagbladets utkoblingsforsinkelse etter at elektroverktøyet er slått av.

##

Brukergrensesnittet (22) brukes til innstilling av turtallet, aktivering av sikkerhetsfunksjonen Stop Control og visning av statusen til elektroverktøyet.

##

Når funksjonen Stop Control er aktivert, stopper elektroverktøyet automatisk når sagingen er avsluttet (dvs. når sagbladet forlater arbeidsemnet), også hvis av/på-bryteren (1) fortsatt er inntrykt. Funksjonen Stop Control er som standard slått av. For å slå på funksjonen trykker du på knappen (44) på brukergrensesnittet (22).

Obs! Ved saging med lavt turtall eller lav matehastighet og ved liten materialtykkelse kan det hende at funksjonen ikke utløses.

##

Ved plutselig tilbakeslag på elektroverktøyet, for eksempel blokkering i sagsnittet, avbrytes strømforsyningen til motoren elektronisk. Samtidig blinker arbeidslyset (7) hvitt, og statusindikatoren (45) blinker rødt.

For å fortsette arbeidet setter du av/på-bryteren (1) i utkoblet posisjon og slår på elektroverktøyet på nytt.

##

Hvis elektroverktøyet brukes i strømsparemodusen ECO-modus, kan batteritiden forlenges med opptil 10 %.

Når ECO-modus er aktiv, vises symbolet E i indikatoren for turtallstrinn/modus (47). I tillegg lyser indikatoren for ECO-modus (50).

##

Tre turtallstrinn og ECO-modus er forhåndsinnstilt.

Tabellen nedenfor viser turtallstrinnene og de tilhørende turtallene.

Turtallstrinn | Turtall [o/min]
--- | ---
1 | 2500
2 | 3750
3 | 5000
ECO | 3000A)

A)

  ± 25 %

Med knappen for turtallsinnstilling (46) kan du stille inn nødvendig turtall også under arbeidet.

##

Indikator for batteriladenivå (brukergrensesnitt) (49) | Betydning/årsak | Løsning
--- | --- | ---
Grønn | Batteriet er ladet | –
Gul | Batteriet er nesten tomt | Skift eller lad batteriet snart
Rød | Tomt batteri | Skift eller lad batteriet

Indikator for temperatur (48) | Betydning/årsak | Løsning
--- | --- | ---
Gult | Kritisk temperatur er nådd (motor, elektronikk, batteri) | La elektroverktøyet gå på tomgang og avkjøles
Rødt | Elektroverktøyet er overopphetet og slås av | Avkjøl elektroverktøyet

Statusindikator for elektroverktøy (45) | Betydning/årsak | Løsning
--- | --- | ---
Grønn | Status OK | –
Gul | Kritisk temperatur er nådd eller batteriet er nesten tomt | La elektroverktøyet gå på tomgang og avkjøles, eller skift eller lad batteriet snart
Rød | Elektroverktøyet er overopphetet, eller batteriet er tomt | La elektroverktøyet avkjøles, eller bytt eller lad batteriet
Blinker rødt | Tilbakeslagsutkoblingen er utløst | Slå elektroverktøyet av og på, ta eventuelt ut batteriet og sett det inn igjen.