# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) | Interruttore di avvio/arresto
(2) | Dispositivo di blocco dell’interruttore di avvio/arresto
(3) | Tasto di preselezione della profondità di taglio
(4) | Copertura gancio di sospensione
(5) | Impugnatura supplementare
(6) | Pulsante di bloccaggio dell’alberino
(7) | Luce di lavoro
(8) | Piastra di base
(9) | Scala per angolo obliquo
(10) | Levetta di bloccaggio per preselezione dell’angolo obliquo
(11) | Vite ad alette per guida parallela (lato anteriore)
(12) | Marcatura di taglio a 45°
(13) | Marcatura di taglio a 0°
(14) | Leva di regolazione per cuffia di protezione oscillante
(15) | Cuffia di protezione oscillante
(16) | Vite ad alette per preselezione dell’angolo obliquo
(17) | Cuffia di protezione
(18) | Espulsione dei trucioli
(19) | BatteriaA)
(20) | Vite ad alette per guida parallela (lato posteriore)
(21) | Scala della profondità di taglio
(22) | Interfaccia di comando
(23) | Impugnatura (superficie di presa isolata)
(24) | Tasto di sbloccaggio della batteriaA)
(25) | Alberino della sega
(26) | Flangia di montaggio
(27) | Lama circolareA)
(28) | Flangia di serraggio
(29) | Vite di serraggio con disco
(30) | Chiave a brugola
(31) | Gancio di sospensioneA)
(32) | Cassetta di raccolta polvere/trucioliA)
(33) | Tubo flessibile di aspirazioneA)
(34) | Scanalatura per sistemi a binari di guida Bosch e Mafell
(35) | Scanalatura per sistemi a binari di guida Festool e Makita
(36) | Binario di guidaA)
(37) | Coppia di morsetti a viteA)
(38) | Guida parallela
(39) | Marcatura della scala per l’angolo obliquo
(40) | Vite di regolazione della marcatura della scala per l’angolo obliquo
(41) | Marcatura bianca sulla scala della profondità di taglio per taglio con binario di guida
(42) | Marcatura rossa sulla scala della profondità di taglio per taglio senza binario di guida
(43) | Indicatore Stop Control On/Off (interfaccia di comando)
(44) | Tasto di avvio/arresto Stop Control (interfaccia di comando)
(45) | Indicatore di stato dell’elettroutensile (interfaccia di comando)
(46) | Tasto di preselezione del numero di giri (interfaccia di comando)
(47) | Indicatore del livello del numero di giri/modalità (interfaccia di comando)
(48) | Indicatore di temperatura (interfaccia di comando)
(49) | Indicatore del livello di carica della batteria (interfaccia di comando)
(50) | Indicatore di modalità ECO (interfaccia di comando)

A)

  L’accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L’accessorio completo è contenuto nel nostro programma acces‌sori.