# البيانات الفنية

منشار دائري يدوي |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 FC1 0..‎
الجهد الاسمي | فلط | ‎18
عدد اللفات اللاحملي المقدرA) | دقيقة-1 | 5000
عمق القطع الأقصی
مع زاوية شطب مائلة 0° | مم | 57
مع زاوية شطب مائلة 45° | مم | 42
قفل محور الدوران |  | ●
أبعاد صفيحة القاعدة | مم | 164 x ‏305‏
قطر شفرة المنشار | مم | 165
سمك الشفرة الفولاذية الأقصی | مم | 1,8
أدنى سمك للشفرة الفولاذية | مم | 0,9
ثقب الحضن | مم | 20
الوزنB) | كجم | 4,7
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموحة عند التشغيلC) وعند التخزين | °م | –20 ... +50‏
المراكم الموصى بها |  | GBA 18V...‎ ‏≥ 2,0 أمبير ساعة ProCORE18V...‎ ‏≥ 4,0 أمبير ساعة
أجهزة الشحن الموصى بها |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎

A)

  مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 18V 5.5Ah

B)

  حسب المركم المُستخدَم

C)

  قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.