# Tehnički podaci

Ručna kružna pila |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Nazivni napon | V | 18
Nazivni broj okretaja u praznom hoduA) | min–1 | 5000
Maks. dubina rezanja
kod kuta kosog rezanja 0° | mm | 57
kod kuta kosog rezanja 45° | mm | 42
Blokada vretena |  | ●
Dimenzije osnovne ploče | mm | 164 x 305
Promjer lista pile | mm | 165
Maks. debljina osnovnog lista | mm | 1,8
Min. debljina osnovnog lista | mm | 0,9
Stezni otvor | mm | 20
TežinaB) | kg | 4,7
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –20 ... +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Preporučeni punjači |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 18V 5.5Ah.

B)

  ovisno o stavljenom akumulatoru

C)

  ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.