# Petunjuk pengoperasian

- Lepaskan baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada perkakas listrik (misalnya perawatan, penggantian alat kerja, dll.). Terdapat risiko cedera apabila tombol on/off ditekan secara tidak sengaja.

Lebar pemotongan dapat bervariasi bergantung pada mata gergaji yang digunakan.

Lindungi mata gergaji dari benturan dan tumbukan.

Arahkan perkakas listrik secara merata dan deng‌an dorongan ringan ke arah pemotongan untuk mendapatkan kualitas pemotongan yang baik. Dorongan yang terlalu kuat akan sangat mengurangi masa pakai alat sisipan dan dapat merusak perkakas listrik.

Selalu operasikan dengan dorongan yang merata dan pastikan kecepatan putaran mata gergaji tetap konstan. Untuk menghindari panas berlebih pada gigi bilah mata gergaji, jangan meningkatkan dorongan (misalnya saat bekerja pada kayu basah, kayu konstruksi atau kayu sisa yang diberi tekanan) sehingga menurunkan kecepatan putaran bilah.

Daya dan kualitas pemotongan tergantung pada keadaan dan bentuk gigi dari mata gergaji. Karena itu, hanya gunakan mata gergaji yang tajam dan sesuai untuk bahan yang akan dikerjakan.

Saat memulai atau melanjutkan proses penggergajian, letakkan mata gergaji di tengah celah gergaji dan pastikan gigi gergaji tidak tersangkut pada benda kerja.. Hal ini akan mencegah sentakan atau mata gergaji keluar dari benda kerja.

##

Pemilihan mata gergaji yang sesuai didasarkan pada jenis kayu, kualitas kayu dan jenis pemotongan, apakah memanjang atau melintang.

Pada pemotongan memanjang pada kayu cemara terdapat serpihan kayu yang berbentuk spiral dan panjang.

Debu kayu beech dan kayu oak sangat berbahaya bagi kesehatan, karena itu, hanya operasikan perkakas dengan pengisap debu.

##

Pelat dasar (8) dengan alur sempit (34) yang terintegrasi dapat digunakan untuk rel pemandu yang ditunjukkan pada halaman aksesori.

##

Pemotongan lurus dapat dilakukan dengan menggunakan rel pemandu (36).

Setrip karet pada rel pemandu berfungsi sebagai pelindung serpihan yang mencegah permukaan robek saat menggergaji material kayu. Untuk melakukannya, gigi mata gergaji harus bertumpu tepat pada setrip karet.

Setrip karet harus disesuaikan dengan gergaji sirkular yang digunakan sebelum pemotongan pertama dengan rel pemandu (36). Untuk melakukannya, letakkan seluruh panjang rel pemandu (36) pada benda kerja. Atur kedalaman pemotongan sekitar 9 mm dan sudut mitre persegi. Hidupkan gergaji sirkular dan arahkan secara merata dan dengan dorongan ringan ke arah pemotongan.

Mur (34) sesuai untuk sistem rel pemandu dari Bosch dan Mafell.

Mur (35) sesuai untuk sistem rel pemandu dari Festool dan Makita.

##

Mistar sejajar (38) memungkinkan pemotongan yang tepat pada sepanjang tepi benda kerja atau bagian dari potongan yang sama.

Geser batang pemandu mistar sejajar (38) melalui pemandu pada pelat dasar (8). Pasang baut kupu-kupu (11) pada kedua sisi seperti yang ditunjukkan pada gambar, tetapi jangan kencangkan baut kupu-kupu (11) terlebih dulu.

Atur lebar pemotongan yang diinginkan sebagai nilai skala pada tanda pemotongan (13) atau (12), Tanda pemotongan. Kencangkan baut kupu-kupu (11).

Catatan: Untuk memperbesar pelat dasar (8), pasang mistar sejajar (38) yang diputar 180° (lihat gambar N).

##

Untuk memotong benda-benda yang besar atau memotong tepian yang lurus, Anda bisa mengencangkan sebuah papan atau lis sebagai penghenti benda kerja dan memandu gergaji bundar dengan pelat dasar pada alat penghenti.

##

Perkakas listrik dapat digantungkan misalnya pada tangga menggunakan kait untuk menggantung (31). Untuk itu, buka dan atur kait untuk menggantung (31) ke posisi yang diinginkan.

- Ketika perkakas listrik digantung, pastikan mata gergaji terlindungi dari kontak yang tidak disengaja. Terdapat risiko cedera.

Kaitkan kembali kait untuk menggantung (31) apabila akan mulai bekerja dengan perkakas listrik.

##

Setelah penggunaan intensif atau penggunaan perkakas listrik dalam jangka waktu lama, penanda skala untuk sudut mitre (39) mungkin perlu disesuaikan. Untuk melakukannya, putar sekrup (40) ke luar atau ke dalam hingga mata gergaji berada pada sudut 90° terhadap pelat dasar (8). Gunakan sekrup (40) untuk menyejajarkan penanda skala warna merah (39) dengan titik nol pada skala (9).