# Műszaki adatok

Kézi körfűrész |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Névleges feszültség | V | 18
Névleges üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 5000
Max. vágási mélység
0°-os gérszög esetén | mm | 57
45°-os gérszög esetén | mm | 42
Tengelyreteszelés |  | ●
Az alaplap méretei | mm | 164 x 305
Fűrészlapátmérő | mm | 165
Max. fűrészlapmag-vastagság | mm | 1,8
Min. törzslapvastagság | mm | 0,9
Befogófurat | mm | 20
SúlyB) | kg | 4,7
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a GBA 18V 5.5Ah akkumulátorral mérve.

B)

  a felhasznált akkumulátortól függően

C)

  < 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.