# Technické údaje

Ručná kotúčová píla |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Menovité napätie | V | 18
Menovité voľnobežné otáčkyA) | min-1 | 5 000
Max. hĺbka rezu
pri uhle zošikmenia 0° | mm | 57
pri uhle zošikmenia 45° | mm | 42
Aretácia vretena |  | ●
Rozmery základnej dosky | mm | 164 × 305
Priemer pílového kotúča | mm | 165
Max. hrúbka tela kotúča | mm | 1,8
Min. hrúbka tela kotúča | mm | 0,9
Upínací otvor | mm | 20
HmotnosťB) | kg | 4,7
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | –20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 18V 5.5Ah.

B)

  v závislosti od použitého akumulátora

C)

  obmedzený výkon pri teplotách < 0 °C

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.