# 工作提示

- 对电动工具执行任何操作（比如保养、更换刀具等）前需将充电电池从电动工具中取出。意外操作起停开关可能会造成伤害。

切割宽度根据所用锯片而有所不同。

保护锯片免受冲撞和敲击。

用力均匀地推进电动工具，并朝着切割方向轻轻推动，以便获得良好的切割质量。推动电动工具时如果用力过猛，不但会明显降低工具刀头的使用寿命，而且可能损坏电动工具。

务必以均匀的进给量执行操作，确保锯片转速保持恒定。避免提高进给量（例如加工受潮的木材、经过压力处理的建筑木材或树枝木材）以及降低转速，以防锯齿过热。

锯切功率和切割质量主要由锯片的状况和锯片齿形决定。因此只能使用锋利和适合工件材料的锯片。

如果开始或继续锯切过程，将锯片置于锯切间隙的中心，确保锯齿不会卡在工件中。如此可以防止反弹，或者防止锯片从工件中移出。

##

根据木材的种类、木材的品质以及锯割的方向（顺著木纹锯割或与木纹交叉锯割）选择合适的锯片。

顺着木纹锯割红杉时会产生长的螺旋形木屑。

山毛榉和橡木粉尘对健康特别危险，所以只能通过尘粒抽吸设备清理灰尘。

##

嵌在底板(8)中的狭长凹槽(34)可以用于附件页上所示的导轨。

##

您可以借助导轨(36)进行直线切割。

导轨上的唇形橡胶密封条用作防毛边压板，可以在锯割木材时防止表面裂开。为此必须将锯片的锯齿直接贴在唇形橡胶密封条上。

唇形橡胶密封条必须在首次用导轨(36)进行锯切前根据所使用的圆锯进行调整。为此将整条导轨(36)置于工件上。设置约9毫米的切割深度以及垂直斜切角。开动圆锯，顺着锯线施力均匀地轻推圆锯。

凹槽(34)适用于博世和Mafell导轨系统。

凹槽(35)适用于费斯托和Makita导轨系统。

##

平行限制器 (38) 可以沿着工件边缘精确切割或切割相同尺寸的板条。

将平行限制器(38)的导向杆通过导向装置推入底板(8)。如图所示安装两侧的翼形螺栓(11)，但不要拧紧翼形螺栓(11)。

将所需的切割宽度设置为相应切割标记(13)或(12)上的刻度值，切割标记。拧紧翼形螺栓(11)。

提示：如需加大底板(8)，将平行限制器(38)旋转180度后安装（参见插图N）。

##

分割大的工件或锯割直边时，可以用弓形夹钳把木板或木条固定在工件上充当辅助挡块，接著再沿着辅助挡块移动底座。

##

使用挂钩(31)可以把电动工具挂到比如梯子上。为此将挂钩(31)翻到需要的位置。

- 悬挂电动工具时注意保护锯片，以免无意间碰到。有受伤的危险。

如果要使用电动工具，则重新合起挂钩(31)。

##

频繁或长期使用电动工具后，可能需要调节斜切角的刻度标记(39)。为此旋出或旋入螺栓(40)，直至锯片与底板(8)呈90度角。借助螺栓(40)将红色刻度标记(39)调到刻度(9)上的零点。