# Монтаж/заміна пиляльний дисків

- Перед виконанням будь-яких робіт з електроінструментом (наприклад, при технічному обслуговуванні, заміні деталей тощо) вийміть акумулятор з електроінструменту. При випадковому увімкненні вимикача існує небезпека поранення.

- Для монтажу пиляльного диска обов’язково вдягайте захисні рукавиці. Торкання до пиляльного диска несе в собі небезпеку поранення.

- Ні в якому разі не використовуйте в якості робочого інструмента шліфувальні круги.

- Використовуйте лише пиляльні диски, що відповідають характеристикам, зазначеним в цій інструкції і на електроінструменті, перевірені за EN 847‑1 та мають відповідне маркірування.

##

Огляд рекомендованих пилкових полотен Ви знайдете в кінці цієї інструкції.

##

Для заміни інструмента найкраще покладіть електроприлад на торцевий бік корпуса мотора.

- Натисніть на фіксатор шпинделя (6) і тримайте його натиснутим.

- Перш, ніж натискати на фіксатор шпинделя (6), зачекайте, поки пилковий шпиндель не зупиниться. В іншому разі електроінструмент може пошкодитися.

- Затягніть за допомогою ключа-шестигранника (30) затискний гвинт (29) в напрямку ➊.

- Відкиньте назад маятниковий захисний кожух (15) і притримайте його.

- Зніміть затискний фланець (28) і пиляльний диск (27) з пилкового шпинделя (25).

##

Для заміни інструмента найкраще покладіть електроприлад на торцевий бік корпуса мотора.

- Прочистіть пиляльний диск (27) і всі затискні деталі, що будуть монтуватися.

- Відкиньте назад маятниковий захисний кожух (15) і притримайте його.

- Встановіть пиляльний диск (27) на опорний фланець (26). Напрямок зубів (стрілка на пиляльному диску) і стрілка напрямку обертання на маятниковому захисному кожусі (15) мають збігатися.

- Надіньте затискний фланець (28) і закрутіть затискний гвинт (29) в напрямку ➋. Слідкуйте за правильним монтажним положенням опорного фланця (26) і затискного фланця (28).

- Натисніть на фіксатор шпинделя (6) і тримайте його натиснутим.

- Затягніть за допомогою ключа-шестигранника (30) затискний гвинт (29) в напрямку ➋. Момент затягування має становити 6–9 Н·м, це відповідає міцному затягуванню від руки плюс ¼ оберту.