# Техникалық мәліметтер

Қол дискілі арасы |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Номиналды кернеу | В | 18
Есептелген бос жүріс күйіндегі айналу жиілігіA) | мин-1 | 5000
Макс. кесік тереңдігі
0° еңіс бұрышында | мм | 57
45° еңіс бұрышында | мм | 42
Шпиндель бекіткіші |  | ●
Тірек тақтасының өлшемдері | мм | 164 x 305
Ара төсемінің диаметрі | мм | 165
Тіреуіш дискінің макс. қалыңдығы | мм | 1,8
Тіреуіш дискінің мин. қалыңдығы | мм | 0,9
Бекіткіш саңылау | мм | 20
СалмағыB) | кг | 4,7
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 ... +35
Жұмыс кезіндегіC) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 ... +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  20−25 °C температурасында GBA 18V 5.5Ah аккумуляторымен өлшенеді.

B)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

C)

  температура * < 0 ° C болғанда жұмыс күші шектелген көлемде болады

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.