# รูปแบบการทำงาน

##

- ปรับความลึกการตัดให้เหมาะกับความหนาของชิ้นงาน ฟันเลื่อย‌ควร‌โผล่ยื่น‌ออกมา‌ทาง‌ด้านล่าง‌ของ‌ชิ้นงาน‌น้อยกว่า‌หนึ่ง‌ฟันเต็ม

สามารถปรับความลึกการตัดได้ด้วยปุ่มสำหรับเลือกความลึกการตัดล่วงหน้า (3)

สำหรับความลึกการตัดน้อย ให้ดึงเครื่องเลื่อยออกห่างจากแผ่นฐาน (8) สำหรับความลึกการตัดมาก ให้ดันเครื่องเลื่อยเข้าหาแผ่นฐาน (8) ปรับ‌ความลึก‌การตัด‌ที่‌ต้องการ‌ที่‌มาตรา‌ส่วน‌ความลึก‌การตัด (21)

คำแนะนำ: ใช้เครื่องหมายสเกลสีขาว (41) ที่สเกลวัดความลึกการตัด (21) สำหรับการตัดโดยใช้รางนำ และใช้เครื่องหมายสเกลสีแดง (42) สำหรับการตัดโดยไม่ใช้รางนำ

##

ทางที่ดี‌ที่สุดควร‌วาง‌เครื่อง‌มือไฟฟ้าโดย‌จับ‌ด้าน‌หน้า‌ของกระบังป้องกันใบเลื่อย (17) ลง

คลายก้านยึดสำหรับการเลือกมุมเอียงล่วงหน้า (10) และน๊อตปีก (16) เอียงเครื่องเลื่อยไปทางด้านข้าง ปรับขนาดที่ต้องการที่มาตราส่วน (9) ขันสกรูปรับ (10) และน๊อตปีก (16) กลับเข้าให้แน่น

หากต้องการปรับเครื่องเลื่อยให้กลับสู่ตำแหน่งเริ่มต้น ให้คลายก้านยึดสำหรับการเลือกมุมเอียงล่วงหน้า (10) และน๊อตปีก (16) ปรับเครื่องเลื่อยไปยังตำแหน่ง 0° แล้วขันก้านยึดและน๊อตปีกให้แน่นโดยไม่ต้องลงน้ำหนักที่เครื่องเลื่อย

หมายเหตุ: สำหรับการตัดมุมเอียง จะได้ความลึกการตัดน้อยกว่าค่าที่แสดงบนมาตราส่วนความลึกการตัด (21)

##

เครื่องหมายตัด 0° (13) แสดงตำแหน่งของใบเลื่อยสำหรับการตัดเป็นมุมฉาก เครื่องหมายตัด 45° (12) แสดงตำแหน่งของใบเลื่อยสำหรับการตัด 45°

เพื่อให้ได้การตัดที่แม่นยำ ให้จับเลื่อยวงเดือนเข้าหาชิ้นงานดังแสดงในภาพ ทางที่ดีที่สุดควรฝึกซ้อมการตัดก่อน