# Moduri de funcţionare

##

- Reglaţi adâncimea de tăiere în funcţie de grosimea piesei de prelucrat. Sub piesa de prelucrat ar trebui să se poată vedea mai puţin decât înălţimea întreagă a unui dinte.

Cu ajutorul tastei pentru preselectarea adâncimilor de tăiere (3) se poate regla adâncimea de tăiere.

Pentru o adâncime de tăiere mai mică, trage ferăstrăul de pe placa de bază (8), iar pentru o adâncime de tăiere mai mare, apasă ferăstrăul pe placa de bază (8). Reglează cota dorită pe scala adâncimilor de tăiere (21).

Observaţie: Utilizează marcajul alb (41) de pe scala adâncimilor de tăiere (21) pentru tăieri cu şină de ghidare şi marcajul roşu (42) pentru tăieri fără şină de ghidare.

##

Este recomandat să aşezaţi scula electrică pe latura frontală a capacului de protecţie (17).

Desfă pârghia de strângere pentru preselectarea unghiului de înclinare (10) şi şurubul-fluture (16). Basculează în lateral ferăstrăul. Reglează cota dorită pe scală (9). Înşurubează din nou ferm maneta de reglare (10) şi şurubul-fluture (16).

Pentru a aduce ferăstrăul înapoi în poziţia iniţială, desfă pârghia de strângere pentru preselectarea unghiului de înclinare (10) şi şurubul-fluture (16). Adu ferăstrăul în poziţia de 0° şi strânge la loc pârghia de strângere şi şurubul-fluture, fără a exercita presiune pe ferăstrău.

Observaţie: În cazul tăierilor de îmbinare pe colţ, adâncimea de tăiere este mai mică decât valoare afişată pe scala adâncimilor de tăiere (21).

##

Marcajul de tăiere la 0° (13) indică poziţia pânzei de ferăstrău la tăierea în unghi drept. Marcajul de tăiere la 45° (12) indică poziţia pânzei de ferăstrău la tăierea la 45°.

În vederea tăierii la dimensiuni exacte, aşezaţi ferăstrăul circular pe piesa de prelucrat, conform figurii. Este recomandat să efectuaţi o tăiere de probă.