# Sette på / bytte sirkelsagblad

- Ta alltid batteriet ut av elektroverktøyet før arbeid på elektroverktøyet (for eksempel vedlikehold, bytte av verktøy, osv.). Det er fare for personskader hvis du trykker på av/på-bryteren ved en feiltagelse.

- Bruk vernehansker ved montering av sagbladet. Ved berøring av sagbladet er det fare for skader.

- Bruk aldri slipeskiver som innsatsverktøy.

- Bruk kun sagblad som tilsvarer de tekniske dataene som er angitt i denne bruksanvisningen og på elektroverktøyet og som er kontrollert jf. EN 847‑1 og tilsvarende markert.

##

Du finner en oversikt over anbefalte sagblad sist i denne veiledningen.

##

Når du skal bytte verktøy, er det best å legge elektroverktøyet på fronten av motorhuset.

- Trykk på spindellåseknappen (6), og hold den inne.

- Du må bare trykke på spindellåseknappen (6) når sagspindelen er stoppet. Elektroverktøyet kan ta skade hvis det velter.

- Skru spennskruen (29) ut i dreieretningen ➊ med unbrakonøkkelen (30).

- Sving pendelvernedekselet (15) tilbake, og hold det fast.

- Ta spennflensen (28) og sagbladet (27) fra sagspindelen (25).

##

Når du skal bytte verktøy, er det best å legge elektroverktøyet på fronten av motorhuset.

- Rengjør sagbladet (27) og alle fastspenningsdelene som skal monteres.

- Sving pendelvernedekselet (15) tilbake, og hold det fast.

- Sett sagbladet (27) på festeflensen (26). Tennenes sageretning (pilretningen på sagbladet) og dreieretningspilen på vernedekselet (15) må stemme overens.

- Sett på spennflensen (28), og skru inn spennskruen (29) i dreieretningen ➋. Vær oppmerksom på riktig monteringsposisjon for festeflensen (26) og spennflensen (28).

- Trykk på spindellåseknappen (6), og hold den inne.

- Stram spennskruen (29) i dreieretningen ➋ med unbrakonøkkelen (30). Tiltrekkingsmomentet skal være 6–9 Nm, noe som tilsvarer fingerstramt i tillegg til ¼ omdreining.