# Dane techniczne

Pilarka tarczowa |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Numer katalogowy |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Napięcie znamionowe | V | 18
Nominalna prędkość obrotowa bez obciążeniaA) | min–1 | 5000
Maks. głębokość cięcia
dla kąta 0° | mm | 57
dla kąta 45° | mm | 42
Blokada wrzeciona |  | ●
Wymiary podstawy | mm | 164 x 305
Średnica tarczy | mm | 165
Maks. grubość korpusu tarczy | mm | 1,8
Min. grubość korpusu tarczy | mm | 0,9
Średnica otworu mocującego tarczy | mm | 20
WagaB) | kg | 4,7
Zalecana temperatura otoczenia podczas ładowania | °C | 0 ... +35
Dopuszczalna temperatura otoczenia podczas pracyC) i podczas przechowywania | °C | –20 ... +50
Zalecane akumulatory |  | GBA 18V... ≥2,0 Ah ProCORE18V... ≥4,0 Ah
Zalecane ładowarki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Pomiar wykonany przy temperaturze 20−25 °C z akumulatorem GBA 18V 5.5Ah.

B)

  w zależności od zastosowanego akumulatora

C)

  ograniczona wydajność w przypadku temperatur < 0 °C

Wartości mogą różnić się w zależności od produktu, zastosowania i warunków otoczenia. Więcej informacji na stronie: www.bosch-professional.com/wac.