# Puštanje u rad

##

- Uverite se da možete da pritisnete prekidač za uključivanje/isključivanje, a da ne sklanjate ruku sa drške.

Za puštanje u rad električnog alata aktivirajte prvo blokadu uključivanja (2) i pritisnite zatim prekidač za uključivanje/isključivanje (1) i držite ga pritisnutim.

Da biste isključili električni alat, pustite prekidač za uključivanje/isključivanje (1).

Napomena: Iz bezbednosnih razloga prekidač za uključivanje/isključivanje (1) se ne može blokirati, nego mora stalno da bude pritisnut tokom rada.

##

Lampa (7) svetli kada malo ili sasvim pritisnete prekidač za uključivanje/isključivanje (1) i omogućuje osvetljavanje radnog prostora kada su uslovi osvetljenja nepovoljni.

##

Jedna integrisana inerciona kočnica skraćuje zaustavljanje lista testere posle isključivanja električnog alata.

##

Korisnički interfejs (22) služi za izbor broja obrtaja, aktiviranje sigurnosne funkcije Stop Control i prikaz stanja električnog alata.

##

Kada je aktivirana funkcija Stop Control, električni uređaj se automatski zaustavlja čim se završi rez (tj. čim list testere napusti radni komad), čak i kada je prekidač za uključivanje/isključivanje (1) još pritisnut. Funkcija Stop Control je standardno isključena. Za uključivanje funkcije, pritisnite taster (44) na korisničkom interfejsu (22).

Pažnja: Kod rezova sa malim brojem obrtaja odn. malom brzinom pomaka, kao i kod male debljine materijala, funkcija se možda neće aktivirati.

##

U slučaju iznenadnog povratnog udara električnog alata, npr. usled blokiranja reza, dovod struje ka motoru se elektronski prekida. Pri tom radno svetlo (7) treperi belo i prikaz statusa (45) crveno.

Za ponovno puštanje u rad dovedite prekidač za uključivanje/isključivanje (1) u isključeni položaj i ponovo uključite električni alat.

##

Ako se električni alat koristi u ekonomičnom ECO režimu, radni vek akumulatora može da se produži do 10%.

Kada je aktivan ECO režim, na prikazu stepena broja obrtaja/režima (47) je prikazan simbol E. Dodatno svetli prikaz ECO režim (50).

##

Unapred su podešena 3 stepena broja obrtaja i ECO režim.

Naredna tabela pokazuje stepene broja obrtaja i odgovarajuće brojeve obrtaja.

Stepen broja obrtaja | Broj obrtaja [min–1]
--- | ---
1 | 2500
2 | 3750
3 | 5000
ECO | 3000A)

A)

  ±25 %

Pomoću tastera za izbor broja obrtaja (46) možete da izaberete potreban broj obrtaja i tokom rada.

##

Prikaz statusa napunjenosti akumulatora (korisnički interfejs) (49) | Značenje/uzrok | Rešenje
--- | --- | ---
Zelena | Akumulator napunjen | –
Žuta | Akumulator skoro prazan | Uskoro zamenite odnosno napunite akumulator
Crvena | Akumulator je prazan | Zamenite odnosno napunite akumulator

Prikaz temperature (48) | Značenje/uzrok | Rešenje
--- | --- | ---
žuta | Dostignuta je kritična temperatura (motor, elektronika, akumulator) | Ostavite da električni alat radi u praznom hodu i da se ohladi
crve‌no | Električni alat je pregrejan i isključuje se | Ostavite električni alat da se ohladi

Displej statusa električnog alata (45) | Značenje/uzrok | Rešenje
--- | --- | ---
Zelena | Status OK | –
Žuta | Dostignuta je kritična temperatura ili je akumulator skoro prazan | Pustite električni alat da radi u praznom hodu i da se ohladi ili u što kraćem roku zamenite odn. napunite akumulator
Crvena | Električni alat je pregrejan ili je akumulator prazan | Sačekajte da se električni alat ohladi ili zamenite odn. napunite akumulator
Treperi crveno | Povratno isključivanje se aktiviralo | Električni alat isključite i ponovo uključite, eventualno uklonite akumulator i ponovo ga postavite.