# Introduzir/substituir o disco da serra circular

- Antes de qualquer trabalho na ferramenta elétrica (p. ex. manutenção, troca de ferramenta, etc.) retire a bateria da mesma. Há perigo de ferimentos se o interruptor de ligar/desligar for acionado involuntariamente.

- Para a montagem do disco de serra é necessário usar luvas de proteção. Há perigo de lesões no caso de um contacto com o disco de serra.

- Nunca utilizar discos abrasivos como ferramentas de trabalho.

## Europa

- Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados caraterísticos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica e que sejam controlados conforme EN 847‑1 e respetivamente marcados.

## Ásia/África/América Latina

- Só utilizar discos de serra que correspondam aos dados caraterísticos indicados nesta instrução de serviço e na ferramenta elétrica.

##

Encontra um resumo dois discos de serra recomendados no final destas instruções.

##

Coloque a ferramenta elétrica para a troca de ferramenta sobre o topo da carcaça do motor.

- Prima e mantenha premida a tecla de bloqueio do veio (6).

- Só acione a tecla de bloqueio do veio (6) com o veio de retificação parado. Caso contrário é possível que a ferramenta elétrica seja danificada.

- Desaperte com a chave sextavada interior (30) o parafusos tensor (29) no sentido de rotação ➊.

- Vire a tampa de proteção pendular (15) para trás e segure a mesma.

- Retire o flange de admissão (28) e o disco de serra (27) do veio da serra (25).

##

Coloque a ferramenta elétrica para a troca de ferramenta sobre o topo da carcaça do motor.

- Limpe o disco de serra (27) e todos os meus elementos de aperto a montar.

- Vire a tampa de proteção pendular (15) para trás e segure a mesma.

- Coloque o disco de serra (27) no flange de admissão (26). O sentido de corte dos dentes (sentido das setas no disco de serra) e a seta do sentido de rotação na tampa de proteção pendular (15) têm de coincidir.

- Coloque o flange de admissão (28) e aperte o parafuso tensor (29) no sentido de rotação ➋. Certifique-se da posição de montagem correta do flange de admissão (26) e do flange de aperto (28).

- Prima e mantenha premida a tecla de bloqueio do veio (6).

- Com uma chave de sextavado interior (30), aperte o parafuso de aperto (29) no sentido de rotação ➋. O binário de aperto deve ser de 6–9 Nm, o que corresponde ao aperto manual mais ¼ de volta.