# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes i‌lus‌tra‌dos refere‑se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Interruptor de ligar/desligar
(2) | Bloqueio de ligação para o interruptor de ligar/desligar
(3) | Tecla para a pré-seleção da profundidade de corte
(4) | Cobertura do gancho para pendurar
(5) | Punho adicional
(6) | Tecla de bloqueio do veio
(7) | Luz de trabalho
(8) | Placa de base
(9) | Escala do ângulo de meia-esquadria
(10) | Alavanca de aperto para a pré-seleção do ângulo de meia-esquadria
(11) | Parafuso de orelhas para guia paralela (à frente)
(12) | Marcação de corte de 45°
(13) | Marcação de corte de 0°
(14) | Alavanca de ajuste para a capa de proteção pendular inferior
(15) | Cobertura de proteção pendular
(16) | Parafuso de orelhas para pré-seleção de ângulos de meia-esquadria
(17) | Tampa de proteção
(18) | Expulsão de aparas
(19) | BateriaA)
(20) | Porca de orelhas para guia paralela (atrás)
(21) | Escala de profundidade de corte
(22) | Interface de utilizador
(23) | Punho (superfície do punho isolada)
(24) | Tecla de desbloqueio da bateriaA)
(25) | Veio da serra
(26) | Flange de admissão
(27) | Disco de serra circularA)
(28) | Flange de aperto
(29) | Parafuso de aperto com anilha
(30) | Chave sextavada interior
(31) | Gancho para pendurarA)
(32) | Caixa de pó/aparasA)
(33) | Mangueira de aspiraçãoA)
(34) | Ranhura para sistemas de calhas de guia da Bosch e Mafell
(35) | Ranhura para sistemas de calhas de guia da Festool e Makita
(36) | Calha de guiaA)
(37) | Par de gramposA)
(38) | Guia paralela
(39) | Marcação da escala para ângulo de meia-esquadria
(40) | Parafuso para ajustar a marcação da escala para ângulo de meia-esquadria
(41) | Marcação branca da escala de profundidades de corte para corte com calha de guia
(42) | Marcação vermelha da escala de profundidades de corte para corte sem calha de guia
(43) | Ligar/desligar indicação do Stop Control (interface de utilizador)
(44) | Tecla para ligar/desligar o Stop Control (interface de utilizador)
(45) | Indicação de estado da ferramenta elétrica (interface de utilizador)
(46) | Tecla para a pré-seleção da velocidade de rotação (interface de utilizador)
(47) | Indicação nível de rotação/modo (interface de utilizador)
(48) | Indicação temperatura (interface de utilizador)
(49) | Indicador do nível de carga da bateria (interface de utilizador)
(50) | Indicação modo ECO (interface de utilizador)

A)

  Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.