# Componentes principales

La numeración de los componentes representados se refiere a la imagen de la herramienta eléctrica en la página ilustrada.

(1) | Interruptor de conexión/desconexión
(2) | Bloqueo de conexión para interruptor de conexión/desconexión
(3) | Tecla para la preselección de la profundidad de corte
(4) | Cubierta de gancho de suspensión
(5) | Empuñadura adicional
(6) | Tecla de bloqueo del husillo
(7) | Luz de trabajo
(8) | Placa base
(9) | Escala para el ángulo de inglete
(10) | Palanca de fijación para preselección del ángulo de inglete
(11) | Tornillo de mariposa de tope paralelo (delante)
(12) | Marca de corte para 45°
(13) | Marca de corte para 0°
(14) | Palanca de ajuste de la cubierta protectora pendular
(15) | Cubierta protectora pendular
(16) | Tornillo de mariposa para preselección del ángulo de inglete
(17) | Cubierta protectora
(18) | Expulsor de virutas
(19) | AcumuladorA)
(20) | Tornillo de mariposa de tope paralelo (detrás)
(21) | Escala de profundidad de corte
(22) | Interfaz de usuario
(23) | Empuñadura (zona de agarre aislada)
(24) | Tecla de desenclavamiento del acumuladorA)
(25) | Husillo de la sierra
(26) | Brida de fijación
(27) | Hoja de sierra circularA)
(28) | Brida de apriete
(29) | Tornillo de sujeción con arandela
(30) | Llave macho hexagonal
(31) | Gancho de suspensiónA)
(32) | Caja colectora de polvo/virutasA)
(33) | Manguera de aspiraciónA)
(34) | Ranura para sistemas de carriles guía de Bosch y Mafell
(35) | Ranura para sistemas de carriles guía de Festool y Makita
(36) | Carril guíaA)
(37) | Par de tornillos de aprieteA)
(38) | Tope paralelo
(39) | Marcación de escala de ángulo de inglete
(40) | Tornillo para ajuste de la marcación de escala de ángulo de inglete
(41) | Marcación de escala blanca en la escala de profundidad de corte para corte con carril guía
(42) | Marcación de escala roja en la escala de profundidad de corte para corte sin carril guía
(43) | Indicador de conexión/desconexión de Stop Control (interfaz de usuario)
(44) | Tecla de conexión/desconexión de Stop Control (interfaz de usuario)
(45) | Indicador del estado de la herramienta eléctrica (interfaz de usuario)
(46) | Tecla para la preselección de revoluciones (interfaz de usuario)
(47) | Indicador de escalón de número de revoluciones/modo (interfaz del usuario)
(48) | Indicador de temperatura (interfaz de usuario)
(49) | Indicador del estado de carga del acumulador (interfaz de usuario)
(50) | Indicador de modo ECO (interfaz del usuario)

A)

  Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.