# Початок роботи

##

- Впевніться, що Ви можете привести у дію вимикач, не відпускаючи рукоятки.

Щоб увімкнути електроінструмент, натисніть спочатку на блокіратор вимикача (2) і після цього натисніть на вимикач (1) і тримайте його натиснутим.

Щоб вимкнути електроінструмент, відпустіть вимикач (1).

Вказівка: З міркувань техніки безпеки вимикач (1) не можна зафіксувати, його треба тримати натиснутим протягом всієї роботи.

##

Освітлювальний світлодіод (7) вмикається у разі легкого або повного натиснення на вимикач (1) і дозволяє освітлювати робочу зону у разі недостатнього загального освітлення.

##

Інтегроване гальмо інерційного вибігу скорочує інерційний вибіг після вимкнення електроприладу.

##

Інтерфейс користувача (22) використовується для встановлення кількості оборотів, активації функції безпеки контролю зупинки і відображення стану електроінструменту.

##

Якщо активована функція контролю зупинки, електроінструмент автоматично зупиняється після завершення розпилювання (тобто, як тільки пиляльне полотно виходить з заготовки), навіть якщо вимикач (1) все ще натиснутий. За замовчуванням функція контролю зупинки вимкнена. Щоб увімкнути функцію, натисніть кнопку (44) на інтерфейсі користувача (22).

Увага: Функція може не спрацювати під час розпилювання при низький кількості обертів або подачі, або якщо товщина матеріалу занадто мала.

##

У разі виявлення віддачі електроінструмента, напр. у разі блокування розпилення, подача струму на двигун переривається електронікою. При цьому робочий індикатор (7) блимає білим, а індикатор стану (45) – червоним кольором.

Щоб знову увімкнути електроінструмент, вимкніть вимикач (1) і знову увімкніть електроінструмент.

##

Коли електроінструмент працює в енергозбережному режимі ECO, тривалість роботи на акумуляторній батареї може збільшитися майже на 10 %.

Коли режим ECO увімкнений, на індикаторі ступеня кількості обертів/режиму (47) відображається символ E. Додатково світиться індикатор режиму ECO (50).

##

Попередньо встановлені 3 ступені кількості обертів і режим ECO.

У наступній таблиці наведено ступені обертів та відповідні їм кількості.

Ступінь кількості обертів | Частота обертів [об/хв]
--- | ---
1 | 2500
2 | 3750
3 | 5000
ECO | 3000A)

A)

  ±25 %

Кнопкою встановлення кількості обертів (46) можна налаштовувати необхідну кількість обертів навіть під час роботи.

##

Індикатор зарядженості акумуляторної батареї (інтерфейс користувача) (49) | Значення/причина | Рішення
--- | --- | ---
Зелений | Акумулятор заряджений | –
Жовтий | Акумулятор майже розряджений | Незабаром замініть або зарядіть акумулятор
Червоний | Акумуляторна батарея розряджена | Замініть або зарядіть акумулятор

Індикатор температури (48) | Значення/причина | Рішення
--- | --- | ---
жовтий | Досягнута критична температура (мотор, електроніка, акумулятор) | Дайте електроінструментові попрацювати на холостому ході й охолонути
червоний | Електроінструмент перегрівся і вимикається | Дайте електроінструментові охолонути

Індикатор стану електроінструмента (45) | Значення/причина | Рішення
--- | --- | ---
Зелений | Стан в нормі | –
Жовтий | Досягнута критична температура або акумулятор майже розряджений | Дайте електроінструментові попрацювати на холостому ходу й охолонути або незабаром замініть або зарядіть акумулятор
Червоний | Електроінструмент перегрівся або акумулятор розряджений | Дайте електроінструментові охолонути або замініть чи зарядіть акумулятор
Блимає червоним | Спрацювала функція вимкнення при сіпанні | Вимкніть і знову увімкніть електроінструмент, за потреби вийміть і знову встроміть акумуляторну батарею.