# 操作模式

##

- 請配合工件厚度來調整鋸切深度。不可以讓鋸齒完全突出於工件之外。

您可利用鋸切深度預設按鈕 (3) 調整鋸切深度。

鋸切深度較小時，請您將電鋸抽離底座 (8)；鋸切深度較大時，請將電鋸往底座 (8) 方向推入。參考鋸深刻度尺 (21) 調整至所需尺寸。

提示：帶有導軌的鋸切工作，使用鋸深刻度尺 (21) 上的白色刻度標示 (41)；無導軌的鋸切工作，使用鋸深刻度尺上的紅色刻度標示 (42)。

##

擱放電動工具時，最好以防護罩 (17) 正面朝下之方式放置。

鬆開用於斜鋸角預設的緊固扳桿 (10) 以及蝶翼螺栓 (16)。側向翻轉電鋸。參考刻度尺 (9) 調整至所需尺寸。重新旋緊調整扳桿 (10) 和蝶翼螺栓 (16)。

若要將電鋸移到原位，鬆開用於斜鋸角預設的緊固扳桿 (10) 以及蝶翼螺栓 (16)。將電鋸移至 0° 位置，重新拉緊緊固扳桿和蝶翼螺栓，但不要對電鋸施加任何壓力。

提示：進行斜切時，實際的鋸切深度會比鋸深刻度尺 (21) 上顯示的數值還要小。

##

0° 鋸切標記 (13) 代表的是：進行直角鋸切時鋸片的所在位置。45° 鋸切標記 (12) 代表的是：進行 45° 鋸切時鋸片的所在位置。

為了確保鋸切的準確性，請按照插圖指示操作圓鋸機。最好先進行試鋸。