# Messa in funzione

##

- Accertarsi che sia possibile azionare l’interruttore di avvio/arresto senza lasciare l’impugnatura.

Per la messa in funzione dell’elettroutensile, azionare dapprima il dispositivo di blocco (2) e successivamente premere e l’interruttore di avvio/arresto (1) e tenerlo premuto.

Per spegnere l’elettroutensile, rilasciare l’interruttore di avvio/arresto (1).

Avvertenza: Per ragioni di sicurezza, l’interruttore di avvio/arresto (1) non può essere bloccato, ma deve invece restare costantemente premuto durante il funzionamento.

##

Il LED (7) si accenderà quando l’interruttore ON/OFF (1) verrà premuto, leggermente o completamente, consentendo d’illuminare l’area di lavoro in condizioni di luce sfavorevoli.

##

Un freno di arresto graduale integrato riduce la fase di arresto della lama di taglio dopo l’arresto dell’elettroutensile.

##

L’interfaccia di comando (22) viene utilizzata per la preselezione del numero di giri, l’attivazione della funzione di sicurezza Stop Control e l’indicazione dello stato dell’elettroutensile.

##

Se la funzione Stop Control è attiva, l’elettroutensile si arresterà automaticamente una volta concluso il taglio (vale a dire, non appena la lama esce dal pezzo in lavorazione), anche se l’interruttore di avvio/arresto (1) è ancora premuto. La funzione Stop Control è disattivata di default. Per attivarla, premere l’apposito tasto (44) sull’interfaccia di comando (22).

Attenzione: in caso di tagli a velocità ridotta o a velocità di avanzamento ridotta, nonché in presenza di materiali poco spessi, la funzione potrebbe non attivarsi.

##

In caso di contraccolpo improvviso dell’elettroutensile, per esempio a causa di un bloccaggio durante il taglio, l’alimentazione di corrente al motore viene interrotta elettronicamente. Durante questa fase, la luce di lavoro (7) lampeggia con luce bianca e l’indicatore di stato (45) lampeggia con luce rossa.

Per rimettere in funzione l’elettroutensile, portare l’interruttore di avvio/arresto (1) in posizione di spegnimento e riaccendere l’elettroutensile.

##

Utilizzando l’elettroutensile in modalità a risparmio energetico ECO, l’autonomia della batteria si potrà estendere fino al 10%.

A modalità ECO attiva, nell’indicatore livello del numero di giri/modalità (47) verrà visualizzata la lettera E. Inoltre, si accenderà l’indicatore di modalità ECO (50).

##

Sono preimpostati 3 livelli di numero di giri e la modalità ECO.

La tabella seguente mostra i livelli di numero di giri e le relative velocità.

Livello del numero di giri | Numero di giri [min-1]
--- | ---
1 | 2500
2 | 3750
3 | 5000
ECO | 3000A)

A)

  ±25 %

Premendo il tasto di preselezione del numero di giri (46) è possibile preselezionare il numero di giri necessario anche durante il funzionamento.

##

Indicatore del livello di carica della batteria (interfaccia di comando) (49) | Significato/causa | Soluzione
--- | --- | ---
Verde | Batteria carica | –
Giallo | Batteria quasi scarica | Sostituire o ricaricare la batteria a breve
Rosso | Batteria scarica | Sostituire o ricaricare la batteria

Indicatore di temperatura (48) | Significato/Causa | Soluzione
--- | --- | ---
Giallo | È stata raggiunta una temperatura critica (motore, parte elettronica, batteria) | Far funzionare l’elettroutensile a vuoto e lasciarlo raffreddare
Rosso | L’elettroutensile è surriscaldato e si spegne | Lasciar raffreddare l’elettroutensile

Indicatore di stato dell’elettroutensile (45) | Significato/causa | Soluzione
--- | --- | ---
Verde | Stato OK | –
Giallo | È stata raggiunta una temperatura critica, oppure la batteria è quasi scarica | Far funzionare l’elettroutensile a vuoto e lasciarlo raffreddare, oppure sostituire o ricaricare la batteria a breve
Rosso | L’elettroutensile è surriscaldato, oppure la batteria è scarica | Lasciar raffreddare l’elettroutensile, oppure sostituire/ricaricare la batteria
Rosso lampeggiante | Si è attivato lo spegnimento in caso di contraccolpo | Spegnere e riaccendere l’elettroutensile; all’occorrenza, rimuovere la batteria e reinserirla.