# Technische Daten

Handkreissäge |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Nennspannung | V | 18
Bemessungs-LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 5000
max. Schnitttiefe
bei Gehrungswinkel 0° | mm | 57
bei Gehrungswinkel 45° | mm | 42
Spindelarretierung |  | ●
Abmessungen Grundplatte | mm | 164 x 305
Sägeblattdurchmesser | mm | 165
max. Stammblattdicke | mm | 1,8
min. Stammblattdicke | mm | 0,9
Aufnahmebohrung | mm | 20
GewichtB) | kg | 4,7
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | -20...+50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 5.5Ah

B)

  abhängig vom verwendeten Akku

C)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.