# Изобразени елементи

Номерирането на изобразените компоненти се отнася до изображението на електроинструмента на графичната страница.

(1) | Пусков прекъсвач
(2) | Блокировка на пусковия прекъсвач
(3) | Бутон за предварителен избор на дълбочина на врязване
(4) | Капак кука за окачване
(5) | Спомагателна ръкохватка
(6) | Бутон за застопоряване на вала
(7) | Работна лампа
(8) | Основна плоча
(9) | Скала за измерване на ъгъла на скосяване
(10) | Застопоряващ лост за предварителен избор на ъгъла на скосяване
(11) | Винт с крилчата глава за опората за успоредно водене (отпред)
(12) | Маркировка на среза 45°
(13) | Маркировка на среза 0°
(14) | Лост за регулиране на шарнирно окачения предпазен кожух
(15) | Шарнирно окачен предпазен кожух
(16) | Винт с крилчата глава предварителен избор на ъгъла на скосяване
(17) | Предпазен кожух
(18) | Отвор за изхвърляне на стружките
(19) | Акумулаторна батерияA)
(20) | Винт с крилчата глава за опората за успоредно водене (отзад)
(21) | Скала за отчитане на дълбочината на среза
(22) | Потребителски интерфейс
(23) | Ръкохватка (изолирана повърхност за захващане)
(24) | Бутон за отключване на акумулаторната батерияA)
(25) | Циркулярен шпиндел
(26) | Центроващ фланец
(27) | Циркулярен дискA)
(28) | Застопоряващ фланец
(29) | Затегателен винт с шайба
(30) | Шестостенен ключ
(31) | Кука за окачванеA)
(32) | Кутия за прах/стружкиA)
(33) | Изсмукващ маркучA)
(34) | Канал за системи с водеща шина на Bosch и Mafell
(35) | Канал за системи с водеща шина на Festool и Makita
(36) | Направляваща шинаA)
(37) | Двойка скоби за застопоряванеA)
(38) | Опора за успоредно водене
(39) | Маркировка на скалата ъгъл на скосяване
(40) | Винд за калибриране на маркировката на скалата ъгъл на скосяване
(41) | Бяла маркировка на скалата върху скалата за дълбочина на среза за срез с направляваща шина
(42) | Червена маркировка на скалата върху скалата за дълбочина на среза за срез без направляваща шина
(43) | Индикатор Stop Control вкл/изкл (потребителски интерфейс)
(44) | Бутон вкл/изкл Stop Control (потребителски интерфейс)
(45) | Индикатор за състоянието на електроинструмента (потребителски интерфейс)
(46) | Бутон за предварително регулиране на оборотите (потребителски интерфейс)
(47) | Индикатор степен на обороти/режим (потребителски интерфейс)
(48) | Индикатор за температура (потребителски интерфейс)
(49) | Индикатор за състоянието на акумулаторната батерия (потребителски интерфейс)
(50) | Индикатор ECO-режим (потребителски интерфейс)

A)

  Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.