# Data teknis

Mesin gergaji tangan bundar |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Nomor seri |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Tegangan nominal | V | 18
Kecepatan idle terukurA) | min-1 | 5.000
Kedalaman pemotongan maks
dengan sudut mitre 0° | mm | 57
dengan sudut mitre 45° | mm | 42
Penguncian spindel |  | ●
Dimensi pelat dasar | mm | 164 x 305
Diameter mata gergaji | mm | 165
Ketebalan bilah baja maks | mm | 1,8
Ketebalan bilah baja min | mm | 0,9
Lubang dudukan | mm | 20
BeratB) | kg | 4,7
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | -20 ... +50
Baterai yang direkomendasikan |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Rekomendasi perangkat pengisi daya |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  diukur pada suhu 20–25°C dengan baterai GBA 18V 5.5Ah

B)

  tergantung pada baterai yang digunakan

C)

  daya terbatas pada suhu < 0°C

Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.