# Mise en marche

##

- Assurez-vous de pouvoir actionner l’interrupteur Marche/Arrêt sans avoir à relâcher la poignée.

Pour démarrer l'outil électroportatif, actionnez d’abord l'interrupteur de déverrouillage (2) et appuyez ensuite sur l’interrupteur Marche/Arrêt (1) en le maintenant enfoncé.

Pour arrêter l'outil électroportatif, l’interrupteur Marche/Arrêt (1).

Remarque : Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de verrouiller l’interrupteur Marche/Arrêt (1), qui doit rester constamment enfoncé pendant le travail de sciage.

##

La LED (7) s’allume dès que l’interrupteur Marche/Arrêt (1) est actionné. Elle permet d’éclairer la zone de travail lorsque la luminosité est mauvaise.

##

Un frein d’arrêt immédiat intégré réduit le temps d’immobilisation de la lame de scie après l’arrêt de l’outil électroportatif.

##

L’interface utilisateur (22) sert à la présélection de vitesse, à l’activation de la fonction Stop Control et à l’affichage de l’état de l’outil électroportatif.

##

Quand la fonction Stop Control est activée, l’outil électroportatif s’arrête automatiquement à la fin de la coupe (c’est-à-dire au moment où la lame quitte la pièce), même si l’interrupteur Marche/Arrêt (1) est encore actionné. La fonction Stop Control est désactivée par défaut. Pour l’activer, actionnez la touche (44) de l’interface utilisateur (22).

Attention : La fonction Stop Control risque de ne pas se déclencher lors de la réalisation de coupes à petite vitesse ou avec une petite vitesse d’avance.

##

En cas de rebond soudain de l’outil électroportatif, par ex. en cas de blocage du disque à tronçonner dans la fente, un circuit électronique coupe l’alimentation électrique du moteur. La LED (7) clignote alors en blanc et l’indicateur d’état (45) clignote en rouge.

Pour refaire fonctionner l’outil, placez l’interrupteur Marche/Arrêt (1) en position d’arrêt et redémarrez l’outil électroportatif.

##

Le mode ECO (économie d’énergie) permet de bénéficier d’une autonomie jusqu’à 10 % plus élevée.

Quand le mode ECO est actif, le symbole E apparaît au niveau de l’affichage Vitesse/mode (47). De plus, l’affichage Mode ECO (50) est allumé.

##

3 positions de vitesse et un mode ECO sont préréglés.

Le tableau ci-dessous indique les vitesses de rotation correspondant à chacune des positions.

Position de vitesse | Vitesse de rotation [tr/min]
--- | ---
1 | 2 500
2 | 3 750
3 | 5 000
ECO | 3 000A)

A)

  ±25 %

La touche de présélection de vitesse (46) permet de présélectionner la vitesse de rotation requise, même quand l’outil électroportatif est en marche.

##

Indicateur d’état de charge de la batterie (interface utilisateur) (49) | Signification/cause | Remède
--- | --- | ---
Vert | Batterie chargée | –
Jaune | Batterie presque vide | Changer de batterie ou recharger la batterie sans tarder
Rouge | Batterie vide | Changer de batterie ou recharger la batterie

Affichage de la température (48) | Signification / cause | Solution
--- | --- | ---
jaune | Température critique atteinte (moteur, électronique, accu) | Faire fonctionner l’outil électroportatif à vide et attendre qu’il refroidisse
rouge | L’outil électroportatif s’est arrêté pour cause de surchauffe | Laisser refroidir l’outil électroportatif

Indicateur d’état de l’outil électroportatif (45) | Signification/cause | Remède
--- | --- | ---
Vert | État normal | –
Jaune | Température critique atteinte ou batterie presque vide | Faire fonctionner l’outil électroportatif à vide et attendre qu’il refroidisse ou bien changer/recharger la batterie
Rouge | Outil électroportatif en surchauffe ou batterie vide | Laisser refroidir l’outil électroportatif ou bien changer/recharger la batterie
Rouge clignotant | Entrée en action du dispositif d’arrêt rapide (KickBack Control) | Éteignez puis rallumez l’outil électroportatif ; si nécessaire retirez puis réinsérez la batterie.