# Tekniske data

Håndsirkelsag |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Nominell spenning | V | 18
Nominelt tomgangsturtallA) | o/min | 5000
Maks. sagedybde
ved gjæringsvinkel 0° | mm | 57
ved gjæringsvinkel 45° | mm | 42
Spindellås |  | ●
Mål på grunnplate | mm | 164 x 305
Sagbladdiameter | mm | 165
Maks. stambladtykkelse | mm | 1,8
Min. stambladtykkelse | mm | 0,9
Festehull | mm | 20
VektB) | kg | 4,7
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –20 ... +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Anbefalte ladere |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 18V 5.5Ah.

B)

  avhengig av benyttet batteri

C)

  begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.