# 操作機器

##

- 請確定您不用放開把手，就能操作起停開關。

若要讓電動工具運轉，請先按下作動安全鎖 (2) 接著再按住起停開關 (1) 不要放開。

放開起停開關 (1)，即可讓電動工具停止運轉。

提示：基於安全考量，無法鎖定起停開關 (1) 的位置，所以操作機器時必須持續按住此開關。

##

輕按起停開關 (1) 或完全按下時，照明燈 (7) 隨即亮起，可照亮光線不足的工作區域。

##

內建的制止慣性轉動功能可減少電動工具關閉後鋸片繼續運轉的時間。

##

使用者介面 (22) 用於轉速設定、啟用 Stop Control 安全功能及顯示電動工具的狀態。

##

當 Stop Control 功能啟用時，即使仍按著起停開關 (1)，只要鋸切完成（即鋸片一離開工件），電動工具即自動停止。Stop Control 功能預設為關閉。若要啟動功能，按下使用者介面 (22) 上的按鈕 (44)。

注意：在低轉速、低進刀速度或材料厚度較低的情況下鋸切時，可能無法啟動此功能。

##

電動工具驟然反彈時（例如卡死在切口內），將中斷饋送至馬達的供電。工作燈 (7) 會閃爍白色，狀態指示器 (45) 會閃爍紅色。

若想要讓工具機重新運轉，請將起停開關 (1) 移至關閉位置，然後再重新啟動電動工具。

##

電動工具若以省電的 ECO 模式運作，充電電池可使用的時間可增加 10 %。

ECO 模式啟用時，轉速檔位／模式指示器 (47) 中將出現 E 符號。此外，ECO 模式指示器 (50) 也會同時亮起。

##

機上預設了 3 種轉速檔位以及 ECO 模式。

下表顯示轉速檔位和對應的轉速。

轉速檔位 | 轉速 [min-1]
--- | ---
1 | 2500
2 | 3750
3 | 5000
ECO | 3000A)

A)

  ± 25 %

利用轉速預設按鈕 (46) 即使是在工具運作期間，亦可按照需求設定轉速。

##

充電電池的電量指示器（使用者介面）(49) | 代表意義／原因 | 解決辦法
--- | --- | ---
綠色 | 為充電電池進行充電 | –
黃色 | 充電電池的電量即將用盡 | 儘快更換充電電池或為其充電
紅色 | 充電電池的電量耗盡 | 更換充電電池或為其充電

溫度指示器 (48) | 代表意義／原因 | 解決辦法
--- | --- | ---
黃色 | 已達到臨界溫度（馬達、電子部件、充電電池） | 讓電動工具空轉並降溫冷卻
紅色 | 電動工具過熱並隨即關機 | 讓電動工具降溫冷卻

電動工具狀態指示器 (45) | 代表意義／原因 | 解決辦法
--- | --- | ---
綠色 | 正常狀態 | –
黃色 | 已達到臨界溫度或充電電池的電量即將用盡 | 讓電動工具空轉並降溫冷卻，或是儘快更換充電電池／為其充電
紅色 | 電動工具過熱或充電電池的電量耗盡 | 讓電動工具降溫冷卻，或是更換充電電池／為其充電
紅色閃爍 | 已觸發反彈斷電功能 | 將電動工具關閉然後重新開啟，必要時請取下充電電池再重新裝入。