# Τρόποι λειτουργίας

##

- Προσαρμόστε το βάθος κοπής στο πάχος του επεξεργαζόμενου κομματιού. Κάτω από το επεξεργαζόμενο κομμάτι θα πρέπει να φαίνεται λιγότερο από ένα ολόκληρο δόντι.

Με το πλήκτρο για την προεπιλογή του βάθους κοπής (3) μπορεί να ρυθμιστεί το βάθος κοπής.

Για ένα μικρότερο βάθος κοπής απομακρύνετε το πριόνι από την πλάκα βάσης (8), για ένα μεγαλύτερο βάθος κοπής σπρώξτε το πριόνι προς την πλάκα βάσης (8). Ρυθμίστε το επιθυμητό βάθος στην κλίμακα βάθους κοπής (21).

Υπόδειξη: Χρησιμοποιείτε το λευκό μαρκάρισμα κλίμακας (41) στην κλίμακα βάθους κοπής (21) για κοπές με ράγα οδηγό και το κόκκινο μαρκάρισμα κλίμακας (42) για κοπές χωρίς ράγα οδηγό.

##

Ακουμπήστε το ηλεκτρικό εργαλείο καλύτερα πάνω στη μετωπική πλευρά του προφυλακτήρα (17).

Λύστε τον μοχλό σύσφιγξης για την προεπιλογή φαλτσογωνιάς (10) και τη βίδα τύπου πεταλούδας (16). Οδηγήστε το πριόνι προς τα πλάγια. Ρυθμίστε το επιθυμητό μέτρο στην κλίμακα (9). Βιδώστε τον μοχλό ρύθμισης (10) και τη βίδα τύπου πεταλούδας (16) ξανά σταθερά.

Για να φέρετε το πριόνι ξανά στην αρχική θέση, Λύστε τον μοχλό σύσφιγξης για την προεπιλογή φαλτσογωνιάς (10) και τη βίδα τύπου πεταλούδας (16). Φέρτε το πριόνι στη θέση 0° και σφίξτε ξανά τον μοχλό σύσφιγξης και τη βίδα τύπου πεταλούδας χωρίς πίεση πάνω στο πριόνι.

Υπόδειξη: Στις φαλτσοκοπές το βάθος κοπής είναι μικρότερο από την εμφανιζόμενη τιμή στην κλίμακα βάθους κοπής (21).

##

Το μαρκάρισμα της κοπής 0° (13) δείχνει τη θέση του πριονόδισκου στην κάθετη κοπή. Το μαρκάρισμα της κοπής 45° (12) δείχνει τη θέση του πριονόδισκου στην κοπή 45°.

Για μια κοπή ακριβείας τοποθετήστε το δισκοπρίονο στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, όπως φαίνεται στην εικόνα. Εκτελέστε καλύτερα μια δοκιμαστική κοπή.