# Memasang/mengganti mata gergaji untuk mesin gergaji bundar

- Lepaskan baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada perkakas listrik (misalnya perawatan, penggantian alat kerja, dll.). Terdapat risiko cedera apabila tombol on/off ditekan secara tidak sengaja.

- Pakailah sarung tangan pelindung pada waktu memasang mata gergaji. Terdapat risiko cedera jika menyentuh mata gergaji.

- Janganlah sekali-kali menggunakan mata gerinda sebagai alat kerja mesin gergaji ini.

- Gunakanlah hanya mata gergaji yang sesuai dengan data yang tercantum di panduan pengoperasian dan pada perkakas listrik.

##

Temukan ikhtisar mengenai mata gergaji yang disarankan di akhir petunjuk ini.

##

Untuk mengganti alat kerja, sebaiknya perkakas listrik diletakkan pada bagian depan housing mesin.

- Tekan dan tahan tombol penahan poros kerja (6).

- Tekan tombol penahan poros kerja (6) hanya pada poros gergaji stasioner. Jika tidak, perkakas listrik dapat rusak.

- Putar keluar baut pengencang (29) dengan kunci allen (30) ke arah ➊.

- Ayunkan kap pelindung (15) dan pegang dengan kuat.

- Lepas flensa penjepit (28) dan mata gergaji (27) dari poros gergaji (25).

##

Untuk mengganti alat kerja, sebaiknya perkakas listrik diletakkan pada bagian depan housing mesin.

- Bersihkan mata gergaji (27) dan komponen penjepit yang dipasang.

- Ayunkan kap pelindung yang dapat bergerak (15) dan pegang dengan kuat.

- Pasang mata gergaji (27) pada flensa dudukan (26). Arah pemotongan gigi (arah tanda panah pada mata gergaji) dan panah arah putaran pada kap pelindung yang dapat bergerak (15) harus sesuai.

- Pasang flensa penjepit (28) dan kencangkan baut pengencang (29) ke arah putaran ➋. Perhatikan posisi pemasangan yang benar dari flensa dudukan (26) dan flensa penjepit (28).

- Tekan dan tahan tombol pengunci spindel (6).

- Kencangkan sekrup pengencang (29) dengan kunci L (30) ke arah putaran ➋. Torsi pengencangan sebaiknya sebesar 6–9 Nm yang sesuai dengan putaran kekuatan tangan sebesar ¼ putaran.