# Chế độ hoạt động

##

- Điều chỉnh cỡ sâu cắt phù hợp với độ dày của phôi gia công. Phải nhìn thấy được gần như nguyên răng của lưỡi cưa bên dưới vật liệu gia công.

Bằng nút chọn trước cỡ sâu cắt (3), cỡ sâu cắt có thể được điều chỉnh.

Để có cỡ sâu cắt nhỏ hơn, hãy kéo cưa ra khỏi chân đế khuôn bao (8), để có cỡ sâu cắt lớn hơn hãy ấn cưa vào chân đế khuôn bao (8). Chỉnh đặt cỡ sâu cắt theo yêu cầu trên thước đo cỡ sâu (21).

Lưu ý: Sử dụng vạch thang đo màu trắng (41) tại thước đo cỡ sâu cắt (21) để cắt bằng ray dẫn hướng và vạch thang đo màu đỏ (42) để cắt không dùng ray dẫn hướng.

##

Tốt nhất là đặt dụng cụ điện lên mặt trước của chắn bảo vệ lưỡi (17).

Hãy nhả cần khóa để chọn trước góc xiên (10) và vít tai hồng (16). Kéo nghiêng cưa sang một bên. Chỉnh đặt cỡ sâu cắt theo yêu cầu trên thước đo (9). Siết chặt cần đàn hồi (10) và vít tai hồng (16).

Để đưa cưa trở lại vị trí ban đầu, hãy nhả cần khóa để chọn trước góc xiên (10) và vít tai hồng (16). Đưa cưa về vị trí 0° và siết chặt cần khóa và vít tai hồng mà không tác dụng bất kỳ áp lực nào vào cưa.

Lưu ý: Khi cắt mép vát, cỡ sâu cắt sẽ nhỏ hơn giá trị được hiển thị trên thước đo cỡ sâu (21).

##

Dấu cắt 0° (13) hiển thị vị trí của lưỡi cưa ở vết cắt vuông góc. Dấu cắt 45° (12) hiển thị vị trí của lưỡi cưa ở vết cắt 45°.

Để cắt chính xác, chỉnh đặt máy cưa dĩa tựa vào vật gia công như đã được trình bày trong hình. Tốt nhất là nên thực hiện việc cắt thử trước.