# Dados técnicos

Serra circular manual |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Número de produto |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Tensão nominal | V | 18
Número de rotações em vazio nominalA) | r.p.m. | 5000
Máx. profundidade de corte
no ângulo de meia-esquadria 0° | mm | 57
no ângulo de meia-esquadria 45° | mm | 42
Bloqueio do veio |  | ●
Dimensões placa de base | mm | 164 x 305
Diâmetro do disco de serra | mm | 165
Espessura máx. da base do disco | mm | 1,8
Espessura mín. da base do disco | mm | 0,9
Furo central | mm | 20
PesoB) | kg | 4,7
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 ... +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoC) e durante o armazenamento | °C | –20 ... +50
Baterias recomendadas |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Carregadores recomendados |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Medido a 20–25 °C com bateria GBA 18V 5.5Ah.

B)

  dependendo da bateria utilizada

C)

  potência limitada perante temperaturas < 0 °C

Os valores podem variar em função do produto e estar sujeitos a condições de aplicação e do meio ambiente. Para mais informações consulte www.bosch-professional.com/wac.