# Технически данни

Ръчен циркуляр |  | GKS 18V-57-2 GX
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 FC1 0..‎
Номинално напрежение | V | 18
Разчетна скорост на въртене на празен ходA) | min–1 | 5000
Макс. дълбочина на рязане
при ъгъл на скосяване 0° | mm | 57
при ъгъл на скосяване 45° | mm | 42
Застопоряване на вала |  | ●
Размери на основната плоча | mm | 164 x 305
Диаметър на циркулярния диск | mm | 165
Макс. дебелина на тялото на диска | mm | 1,8
Мин. дебелина на тялото на диска | mm | 0,9
Присъединителен отвор | mm | 20
ТеглоB) | kg | 4,7
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50
препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ≥ 2,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 18V 5.5Ah.

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  ограничена производителност при температури под < 0 °C

Стойностите могат да варират според продукта и да зависят от условията на употреба и на околната среда. Допълнителна информация на www.bosch-professional.com/wac.