# 技术参数

手动圆锯 |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 FC1 2..‎
额定电压 | 伏特 | 18
空载转速A) | 次/分钟 | 5000
最大切割深度
斜切角度0度时 | 毫米 | 57
斜切角度45度时 | 毫米 | 41
主轴锁 |  | ●
底板尺寸 | 毫米 | 134 x 280
锯片直径 | 毫米 | 165
最大锯片体厚度 | 毫米 | 1.8
最小锯片体厚度 | 毫米 | 0.9
接头孔径 | 毫米 | 20
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014B) | 公斤 | 3.2 – 4.3
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –20至+50
推荐的充电电池 |  | GBA 18V... ≥ 4.0 Ah ProCORE18V... ≥ 4.0 Ah
推荐的充电器 |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 18V 5.0Ah测得

B)

  视所使用的充电电池而定

C)

  温度< 0 摄氏度时功率受限