# Modes de fonctionnement

##

- Adaptez la profondeur de coupe à l'épaisseur de la pièce. Il convient que moins de la totalité d’une dent parmi toutes les dents de la lame soit visible sous la pièce à travailler.

Desserrez le levier de serrage (7). Pour réduire la profondeur de coupe, éloignez la scie de la plaque de base (15), pour l'augmenter, rapprochez la scie de la plaque (15). Régler la mesure souhaitée sur la graduation de la profondeur de coupe. Resserrez le levier de serrage (7).

La force de serrage du levier de serrage (7) peut être réajustée. Desserrez à cet effet le levier de serrage (7) et serrez-le à nouveau d’au moins 30° dans le sens antihoraire.

##

Nous recommandons de poser l’outil électroportatif sur la partie avant du capot de protection (17).

Desserrez le levier de serrage pour présélection de l’angle d’inclinaison (9). Faites basculer la scie latéralement. Réglez l’angle souhaité sur l’échelle graduée (8). Resserrez le levier de serrage (9).

Remarque : Lors des coupes d’onglet, la profondeur de coupe est plus faible que la valeur indiquée sur la graduation de profondeur de coupe (20).

##

Le marquage de coupe (12) indique la position de la lame de scie lors d’une coupe à angle droit.

Afin d’obtenir une coupe de grande précision dimensionnelle, positionnez la scie circulaire conformément aux indications sur la figure sur la pièce à travailler. Le mieux est d’effectuer une coupe d’essai.