# Data teknis

Mesin gergaji tangan bundar |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Nomor model |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Tegangan nominal | V | 18
Kecepatan idleA) | min-1 | 5000
Kedalaman pemotongan maks.
dengan sudut mitre 0° | mm | 57
dengan sudut mitre 45° | mm | 41
Pengunci spindel |  | ●
Dimensi pelat dasar | mm | 134 x 280
Diameter mata gergaji | mm | 165
Ketebalan bilah baja maks. | mm | 1,8
Ketebalan bilah baja min. | mm | 0,9
Lubang dudukan | mm | 20
Berat sesuai dengan EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2 – 4,3
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | -20 ... +50
Baterai yang direkomendasikan |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Diukur pada suhu 20−25 °C dengan baterai GBA 18V 5.0Ah.

B)

  tergantung pada baterai yang digunakan

C)

  daya terbatas pada suhu < 0 °C