# Technické údaje

Ručná kotúčová píla |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Menovité napätie | V | 18
Voľnobežné otáčkyA) | ot/min | 5 000
Max. hĺbka rezu
pri uhle zošikmenia 0° | mm | 57
pri uhle zošikmenia 45° | mm | 41
Aretácia vretena |  | ●
Rozmery základnej dosky | mm | 134 × 280
Priemer pílového listu | mm | 165
Max. hrúbka tela listu | mm | 1,8
Min. hrúbka tela listu | mm | 0,9
Upínací otvor | mm | 20
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2 – 4,3
Odporúčaná teplota prostredia pri nabíjaní | °C | 0 až +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | −20 ... +50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom GBA 18V 5.0Ah.

B)

  V závislosti od použitého akumulátora

C)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.