# Cirkelzaagblad bevestigen of vervangen

- Neem vóór alle werkzaamheden aan het elektrische gereedschap (zoals het uitvoeren van onderhoud of het wisselen van inzetgereedschappen e.d.) en vóór het vervoeren en opbergen altijd de accu uit het elektrische gereedschap. Bij per ongeluk bedienen van de aan/uit-schakelaar bestaat gevaar voor letsel.

- Draag werkhandschoenen bij de montage van het zaagblad. Bij het aanraken van het zaagblad bestaat verwondingsgevaar.

- Gebruik in geen geval slijpschijven als inzetgereedschap.

- Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de in deze gebruiksaanwijzing en op het elektrische gereedschap vermelde specificaties, volgens EN 847‑1 zijn gecontroleerd en overeenkomstig zijn gemarkeerd.

- Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de in deze gebruiksaanwijzing en op het elektrische gereedschap vermelde specificaties.

##

Een overzicht van geadviseerde zaagbladen vindt u aan het einde van deze gebruiksaanwijzing.

##

Leg het elektrische gereedschap voor het wisselen van accessoires bij voorkeur op de voorzijde van het motorhuis.

- Druk op de asblokkeerknop (4) en houd deze ingedrukt.

- Druk alleen op de asblokkeerknop (4) bij stilstaande zaagas. Anders kan het elektrische gereedschap beschadigd raken.

- Met de binnenzeskantsleutel (27) de spanschroef (26) in draairichting ➊ losdraaien.

- De pendelbeschermkap (14) terugzwenken en vasthouden.

- Verwijder de spanflens (25) en het zaagblad (24) van de zaagas (22).

##

Leg het elektrische gereedschap voor het wisselen van accessoires bij voorkeur op de voorzijde van het motorhuis.

- Reinig het zaagblad (24) en alle te monteren spandelen.

- Zwenk de pendelbeschermkap (14) terug en houd deze vast.

- Plaats het zaagblad (24) op de opnameflens (23). De snijrichting van de tanden (pijlrichting op het zaagblad) en de draairichtingpijl op de pendelbeschermkap (14) moeten overeenstemmen.

- Plaats de spanflens (25) erop en schroef de spanschroef (26) in draairichting ➋ erin. Let op de juiste inbouwpositie van de opnameflens (23) en de spanflens (25).

- Druk op de asblokkeerknop (4) en houd deze ingedrukt.

- Draai met de binnenzeskantsleutel (27) de spanschroef (26) in draairichting ➋ vast. Het aanhaalmoment moet 6–9 Nm zijn, dit komt overeen met handvast plus een kwartslag.