# Технически данни

Ръчен циркуляр |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Номинално напрежение | V | 18
Обороти на празен ходA) | min–1 | 5000
Акс. дълбочина на рязане
При ъгъл на скосяване 0° | mm | 57
При ъгъл на скосяване 45° | mm | 41
Застопоряване на вала |  | ●
Размери на основната плоча | mm | 134 x 280
Диаметър на циркулярния диск | mm | 165
Макс. дебелина на тялото на диска | mm | 1,8
Мин. дебелина на тялото на диска | mm | 0,9
Присъединителен отвор | mm | 20
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2 – 4,3
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 ... +35
Разрешена температура на околната среда при работаC) и при складиране | °C | –20 ... +50
Препоръчителни акумулаторни батерии |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Препоръчителни зарядни устройства |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Измерено при 20−25 °C с акумулаторна батерия GBA 18V 5.0Ah.

B)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

C)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.