# Date tehnice

Ferăstrău circular manual |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Tensiune nominală | V | 18
Turaţie în golA) | rot/min | 5000
Adâncime maximă de tăiere
la un unghi de înclinare de 0° | mm | 57
la un unghi de înclinare de 45° | mm | 41
Dispozitiv de blocare a axului |  | ●
Dimensiuni placă de bază | mm | 134 x 280
Diametru pânză de ferăstrău | mm | 165
Grosime maximă a corpului pânzei de ferăstrău | mm | 1,8
Grosime minimă a corpului pânzei de ferăstrău | mm | 0,9
Orificiu de prindere | mm | 20
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2 – 4,3
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiC) şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul GBA 18V 5.0Ah.

B)

  În funcţie de acumulatorul folosit

C)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C