# Montáž/výmena pílového kotúča

- Pred všetkými prácami na elektrickom náradí (napríklad údržba, výmena nástroja a podobne), ako aj pri jeho preprave a uskladnení vyberte akumulátor z elektrického náradia. V prípade neúmyselného aktivovania vypínača hrozí nebezpečenstvo poranenia.

- Pri montáži pílového listu používajte ochranné pracovné rukavice. Pri kontakte s pílovým kotúčom hrozí nebezpečenstvo poranenia.

- V žiadnom prípade nepoužívajte ako pracovný nástroj brúsne kotúče.

- Používajte len také pílové kotúče, ktorých charakteristika zodpovedá údajom uvedeným v tomto návode na používanie a na elektrickom náradí a ktoré sú testované podľa normy EN 847‑1 a primerane označené.

- Používajte len také pílové kotúče, ktorých charakteristika zodpovedá údajom uvedeným v tomto návode na používanie a na elektrickom náradí.

##

Prehľad odporúčaných pílových listov nájdete na konci tohto Návodu na používanie.

##

Pri výmene pracovného nástroja položte najlepšie ručné elektrické náradie na čelnú stranu telesa motora.

- Stlačte aretačné tlačidlo vretena (4) a podržte ho stlačené.

- Aretačné tlačidlo vretena (4) aktivujte len pri zastavenom vretene píly. Inak sa môže elektrické náradie poškodiť.

- Inbusovým kľúčom (27) vyskrutkujte upínaciu skrutku (26) v smere otáčania ➊.

- Otočte výkyvný ochranný kryt (14) naspäť a podržte ho.

- Odoberte upínaciu prírubu (25) a pílový kotúč (24) z vretena píly (22).

##

Pri výmene pracovného nástroja položte najlepšie ručné elektrické náradie na čelnú stranu telesa motora.

- Vyčistite pílový kotúč (24) a všetky upevňovacie časti, ktoré treba namontovať.

- Otočte výkyvný ochranný kryt (14) naspäť a podržte ho.

- Nasaďte pílový kotúč (24) na upínaciu prírubu (23). Smer rezania zubov (smer šípky na pílovom kotúči) a šípka pre smer otáčania na ochrannom kryte (14) sa musia zhodovať.

- Nasaďte upínaciu prírubu (25) a zaskrutkujte upínaciu skrutku (26) v smere otáčania ➋. Dbajte na správnu montážnu polohu unášacej príruby (23) a upínacej príruby (25).

- Stlačte aretačné tlačidlo vretena (4) a podržte ho stlačené.

- Kľúčom na skrutky s vnútorným šesťhranom (27) utiahnite upínaciu skrutku (26) v smere otáčania ➋. Uťahovací moment má byť 6 – 9 Nm, čo zodpovedá dotiahnutiu rukou plus ¼ otáčky.