# Memasang/mengganti mata gergaji untuk mesin gergaji bundar

- Sebelum melakukan semua pekerjaan pada perkakas listrik (misalnya merawat, mengganti alat kerja, dsb.) serta selama transpor dan penyimpanan, keluarkanlah baterai dari perkakas lsitrik. Terdapat risiko cedera apabila tombol untuk menghidupkan dan mematikan dioperasikan tanpa sengaja.

- Pakailah sarung tangan pelindung pada waktu memasang mata gergaji. Terdapat risiko cedera jika menyentuh mata gergaji.

- Janganlah sekali-kali menggunakan mata gerinda sebagai alat kerja mesin gergaji ini.

- Gunakanlah hanya mata gergaji yang sesuai dengan data yang tercantum di panduan pengoperasian dan pada perkakas listrik serta telah diuji menurut peraturan EN 847-1, dan sesuai dengan yang digambarkan.

- Gunakanlah hanya mata gergaji yang sesuai dengan data yang tercantum di panduan pengoperasian dan pada perkakas listrik.

##

Temukan ikhtisar mengenai mata gergaji yang disarankan di akhir petunjuk ini.

##

Untuk mengganti alat kerja, sebaiknya perkakas listrik diletakkan pada bagian depan housing mesin.

- Tekan dan tahan tombol penahan poros kerja (4).

- Tekan tombol penahan poros kerja (4) hanya pada poros gergaji stasioner. Jika tidak, perkakas listrik dapat rusak.

- Putar keluar baut pengencang (26) dengan kunci allen (27) ke arah ➊.

- Ayunkan kap pelindung (14) dan pegang dengan kuat.

- Lepas flensa penjepit (25) dan mata gergaji (24) dari poros gergaji (22).

##

Untuk mengganti alat kerja, sebaiknya perkakas listrik diletakkan pada bagian depan housing mesin.

- Bersihkan mata gergaji (24) dan komponen penjepit yang dipasang.

- Ayunkan kap pelindung yang dapat bergerak (14) dan pegang dengan kuat.

- Pasang mata gergaji (24) pada flensa dudukan (23). Arah pemotongan gigi (arah tanda panah pada mata gergaji) dan panah arah putaran pada kap pelindung yang dapat bergerak (14) harus sesuai.

- Pasang flensa penjepit (25) dan kencangkan baut pengencang (26) ke arah putaran ➋. Perhatikan posisi pemasangan yang benar dari flensa dudukan (23) dan flensa penjepit (25).

- Tekan dan tahan tombol pengunci spindel (4).

- Kencangkan sekrup pengencang (26) dengan kunci L (27) ke arah putaran ➋. Torsi pengencangan sebaiknya sebesar 6–9 Nm yang sesuai dengan putaran kekuatan tangan sebesar ¼ putaran.