# Techniniai duomenys

Diskinis pjūklas |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Nominalioji įtampa | V | 18
Tuščiosios eigos sūkių skaičiusA) | min–1 | 5000
Maks. pjovimo gylis
kai įstrižo pjūvio kampas 0° | mm | 57
kai įstrižo pjūvio kampas 45° | mm | 41
Suklio fiksatorius |  | ●
Pagrindo plokštės matmenys | mm | 134 x 280
Pjūklo disko skersmuo | mm | 165
Maks. pjūklo disko korpuso storis | mm | 1,8
Min. pjūklo disko korpuso storis | mm | 0,9
Pjūklo disko kiaurymė | mm | 20
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“B) | kg | 3,2–4,3
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 ... +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantC) ir sandėliuojant | °C | –20 ... +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Išmatuota 20−25 °C temperatūroje su akumuliatoriumi GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

C)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C