# Caractéristiques ‌techniques

Scie circulaire |  | GKS 185-LI
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 FC1 2..‎
Tension nominale | V | 18
Régime à videA) | tr/min | 5 000
Profondeur de coupe maxi
pour angle d’inclinaison de 0° | mm | 57
pour angle d’inclinaison de 45° | mm | 41
Blocage de broche |  | ●
Dimensions de la plaque de base | mm | 134 x 280
Diamètre de lame de scie | mm | 165
Épaisseur de lame maxi | mm | 1,8
Épaisseur de corps de lame mini | mm | 0,9
Alésage | mm | 20
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014B) | kg | 3,2 – 4,3
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50
Accus recommandés |  | GBA 18V... ≥ 4,0 Ah ProCORE18V... ≥ 4,0 Ah
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 18V 5.0Ah.

B)

  Dépend de l’accu utilisé

C)

  Performances réduites à des températures < 0 °C