# Montaje y cambio de la hoja de sierra

- Desmonte el acumulador antes de manipular la herramienta eléctrica (p. ej. en el mantenimiento, cambio de útil, etc.) así como al transportarla y guardarla. En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

- Al montar la hoja de sierra utilice unos guantes de protección. Podría accidentarse en caso de tocar la hoja de sierra.

- Jamás utilice discos amoladores como útil.

- Únicamente use hojas de sierra con los datos característicos indicados en estas instrucciones de servicio y en la herramienta eléctrica que hayan sido ensayadas y estén marcadas conforme a EN 847‑1.

- Únicamente use hojas de sierra con los datos característicos indicados en estas instrucciones de servicio y en la herramienta eléctrica.

##

Una vista de conjunto de hojas de sierra recomendadas se encuentra al final de estas instrucciones.

##

Para cambiar el útil se recomienda depositar la herramienta eléctrica sobre el frente de la carcasa del motor.

- Presione la tecla de retención del husillo (4) y manténgala presionada.

- Accione la tecla de bloqueo del husillo (4) solamente con el husillo de la sierra parado. En caso contrario podría dañarse la herramienta eléctrica.

- Con la llave macho hexagonal (27), desenrosque el tornillo de apriete (26) en el sentido de giro ➊.

- Mueva hacia atrás la caperuza protectora pendular (14) y sosténgala firmemente.

- Quite la brida de apriete (25) y la hoja de sierra (24) del husillo de la sierra (22).

##

Para cambiar el útil se recomienda depositar la herramienta eléctrica sobre el frente de la carcasa del motor.

- Limpie la hoja de sierra (24) y todas las demás piezas de sujeción a montar.

- Mueva hacia atrás la caperuza protectora pendular (14) y sosténgala firmemente.

- Coloque la hoja de sierra (24) sobre la brida de alojamiento (23). La dirección de corte de los dientes (dirección de la flecha sobre el disco de sierra) y la flecha de sentido de giro en la caperuza protectora pendular (14) deben coincidir.

- Coloque la brida de sujeción (25) y enrosque el tornillo tensor (26) en el sentido de giro ➋. Preste atención a la correcta posición de montaje de la brida de alojamiento (23) y la brida de sujeción (25).

- Presione la tecla de bloqueo del husillo (4) y manténgala presionada.

- Con la llave macho hexagonal (27) apriete el tornillo tensor (26) en el sentido de giro ➋. El par de apriete debe ascender a 6–9 Nm, lo que corresponde a apretado a mano más ¼ de vuelta.